*Vysokozdvižný vozík nebo manipulátor pro posklizňovou manipulaci se sadebním materiálem*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zařízení** (technické požadavky) | **ANO1** | **NE** |
| kolový podvozek |  |  |
| motor vznětový |  |  |
| min. výkon 45 HP |  |  |
| hydrostatický pojezd |  |  |
| pohon všech kol s uzávěrkou |  |  |
| minimální rychlost - 20 km/hod |  |  |
| počet rychlostí pojezdu - min. 2 |  |  |
| maximální délka bez nářadí do max. 3,5 m |  |  |
| maximální šířka do 1,7 m |  |  |
| maximální hmotnost bez nářadí do 4000 kg |  |  |
| zvedací rameno |  |  |
| zvedací výška čepu nářadí min. 3 m |  |  |
| nosnost ve všech směrech min. 1 500 kg |  |  |
| zadní závěs ISO 50 |  |  |
| uzavřená kabina |  |  |
| vyhřívaná kabina |  |  |
| paletizační vidle |  |  |
| čelní rampovač pro manipulaci s kulatinou |  |  |
| závaží |  |  |
| technický průkaz |  |  |
| návod na obsluhu a údržbu s bezpečnostními pokyny |  |  |
| servisní kniha |  |  |
| katalog náhradních dílů |  |  |

1uveďte též nabízené, příslušné parametry (l, m, kg apod.)