**Podklady pro výběrové řízení vysokozdvižný vozík**

1. Min. nosnost na středu pal. vidlí 2900 kg
2. Věž duplex min. 3,70 m
3. Naklápění věže min. 15°/12°
4. Boční posuv
5. Dieslový motor Stage 5
6. Počet válců min. 4
7. Obsah válců min. 2900 cm3
8. Výkon motoru min. 52 HP
9. Zubové hydraulické čerpadlo o výkonu min.95 l.min -1
10. Tlumič nákladu
11. 3. hydraulická funkce
12. Elektrohydraulický revers pojezdu stroje
13. Hydrodynamický pojezd stroje
14. Čtyři rychlostní převodové stupně mechanicky řazené
15. Min. pojezdová rychlost 20 km.hod -1
16. Uzávěrka diferenciálu na přední nápravě
17. Průměr disků předních kol min. 20 palců
18. Průměr disků zadních kol min. 17,5 palce
19. Uzavřená kabina s topením
20. Vzduchem odpružené textilní sedadlo
21. Nastavitelný volant
22. Vnitřní zrcátko
23. Sluneční clona předního a střešního okna
24. Maják LED
25. Rádio s USB a Bluetooth
26. Kompletní silniční osvětlení
27. Stěrače předního a zadního okna
28. Hmotnost stroje s vidlemi min. 5200 kg
29. Šířka stroje min. 1,90 m
30. Výška stroje – kabina max. 2,50 m
31. Výška věže ve spuštěné poloze max. 2,75 m
32. Délka stroje bez adapteru max. 3,55 m
33. Světlá výška min. 0,35 m
34. Rádius otočení max. 3,55 m
35. Záruka min. 24 měsíců
36. Technický průkaz – kategorie SS