Technické požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky:

„Nákup probírkového harvestoru do 125kW“

***(účastník uvede konkrétní parametr u požadavků daných minimální hodnotou nebo potvrdí splnění pevného požadavku slovem „ANO“)***

1. **Minimální technické požadavky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č.** | **Požadavek zadavatele** | **Parametr nabízeného výrobku** |
|  | Motor: výkon max. do 55 kW, splňující aktuální emisní normy, využití stroje při nízkém zatížení |  |
|  | Užitečná hmotnost stroje: min. 6 000 Kg |  |
|  | Min. světlá výška stroje: min. 40 cm |  |
|  | Max. šířka stroje: 205 cm |  |
|  | Řiditelná přední náprava + kloubové řízení |  |
|  | Podvozek stroje čtyřkolový, min. šíře pneu 450 mm |  |
|  | Úhel zatáčení min 75° |  |
|  | Vzduchem odpružené sedadlo |  |
|  | Zobrazení chybového kódu stroje – motor, pojezdové soupravy a rozvaděče pomocí mobilního zařízení (chytrý telefon, tablet) – pokud stroj tyto chyby generuje |  |
|  | Rámová brzda – stabilizátor |  |
|  | Záběrové řetězy pro přední i zadní nápravu |  |
|  | Silniční osvětlení |  |
|  | Schválení pro provoz na pozemních komunikacích, návod pro obsluhu stroje v češtině |  |
|  | Pracovní osvětlení LED min 12 světel |  |
|  | Plnící pumpa pro hydraulický olej, vakuová pumpa |  |
|  | Plnící pumpa pro naftu |  |
|  | Hydraulický jeřáb dosah min 4,5 m |  |
|  | Pracovní hydraulika – LS – loading sensing systém |  |
|  | Ovládání pomocí elektronických joysticků |  |
|  | Možnost nastavení parametrů rozvaděče a joysticků pomocí mobilního zařízení (chytrý telefon, tablet) |  |
|  | Elektronická průměrka |  |
|  | Zdvihový moment hydraulické ruky min 25 kN |  |
|  | Otočný moment hydraulické ruky min 8 kN |  |
|  | Hydraulický olej biologicky odbouratelný |  |
|  | Harvestorová hlavice s úřezem min. 30 cm |  |
|  | Tlumič rázů hydraulického jeřábu pro funkci zdvih hlavního ramene pomocí hydraulicko – pneumatických tlumičů |  |
|  | Posuvné zařízení harvestorové hlavice – pásy, ne kola |  |
|  | Couvací kamera |  |
|  | Rádio s Bluetooth a handsfree |  |
|  | Klimatizace |  |
|  | Kryt střechy |  |
|  | Doprava na místo dodání |  |
|  | Montáž a kompletace výrobku na místě |  |
|  | Uvedení do provozu |  |
|  | Zaškolení obsluhy na obsluhu a běžnou údržbu |  |
|  | Měřící systém v Českém jazyce |  |

1. **Ostatní parametry:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Záruka 2 roky |  |
|  | Držák motorové pily |  |
|  | 10 kusů řetězů a 5 ks lišt |  |