**Technické parametry**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **T**echnické požadavky UKT s lesnickou nástavbou | **ANO1** | **NE** |
| Motor vznětový, 4 válce |  |  |
| Objem motoru, min.: 4100 cm3, max.: 4400 cm3 |  |  |
| Výkon min. 92, max.: 100 kW uvedený v TP  |  |  |
| Emise dle platných předpisů s technologií SCR |  |  |
| Rychlost min: 35 km/hod. |  |  |
| Řazení všech rychlostních stupňů pod zatížením bez spojky |  |  |
| Reverzace vpřed a vzad páčkou pod volantem |  |  |
| Počet rychlostí vpřed i vzad: 30 + 30, (včetně plazivých rychlostí) |  |  |
| Ovládání převodovky Joystickem na loketní opěrce, včetně tempomatu |  |  |
| Minimální hmotnost bez nástavby – 5300 kg |  |  |
| Rozvor max.: 2700 mm |  |  |
| Poloměr otáčení: max: 4500 mm |  |  |
| Světlá výška: min.: 500 mm |  |  |
| Výkon hydr. čerpadla min.: 90 l/min. |  |  |
| min. 3 vnější hydraulické okruhy mechanicky ovládané |  |  |
| Náplně – biologicky odbouratelné oleje |  |  |
| Přední náprava bez odpružení |  |  |
| Rám etážového závěsu s K-80 + etážový závěs 39 mm |  |  |
| Zadní závěsné přísl.  |  |  |
| Pracovní světla, vpředu i vzadu min.: 2 |  |  |
| Schválení pro provoz na pozemních komunikacích, včetně přihlášení do evidence MV (SPZ) |  |  |
| Uzavřená, mechanicky odpružená, dvoudveřová kabina |  |  |
| Homologace podle ROPS, FOPS, OPS |  |  |
| Vyhřívaná kabina - klimatizace |  |  |
| Sedadlo řidiče – vyhřívané, otočné (min.: 180°), vzduchem odpružené |  |  |
| Otočné řízení (certifikát) montované přímo výrobcem |  |  |
| Brzdy – vzduchotlaké 1 a 2 okruhové, včetně kompresoru |  |  |
| Pevné disky s vyztužením |  |  |
| Pneu určené pro lesnický provoz, počet pláten min.: 12 PR |  |  |
| Pneu – přední, min. šířka: 350 mm, rozměr ráfku min.: 28´´ |  |  |
| Pneu – zadní min. šířka: 450 mm, rozměr ráfku min.: 38´´ |  |  |
| Ocelová nádrž na naftu |  |  |
| Nástavba: čelní rampovač, bubnový naviják,ochr. rám kabiny, ochrana skel, podvozku, nádrže, výfuku, ventilků  |  |  |
| Čelní rampovač (popis viz níže) |  |  |
| Počet prstů: 2 |  |  |
| Min. zdvih: 3,5 m |  |  |
| Min. zdvihová síla: 1600 kg (ve výšce 1,6 m) |  |  |
| Hydr. funkce: min.: 3, tlumení rázů |  |  |
| Ovládání nakladače: Joystickem |  |  |
| Upínání: příslušenství EURO |  |  |
| Nakladač bez paralelogramu |  |  |
| Bubnový naviják (popis viz níže) |  |  |
| Nesený jednobubnový do TBZ |  |  |
| Min. tažná síla 8,5 t |  |  |
| Elektrohydr. ovládání funkcí s vysílačkou |  |  |
| Hydr. odvíjení lana |  |  |
| Řetězové úvazky 6 ks |  |  |
| Kluzáky 6 ks |  |  |
| Kardan |  |  |

 **Příslušenství:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lékárnička  |  |  |
| tažné lano  |  |  |
| výstražný trojúhelník,  |  |  |
| základní nářadí  |  |  |
| antireflexní vesta  |  |  |
| sada náhradních žárovek,  |  |  |
| označení svahové dostupnosti  |  |  |
| oranžový výstražný maják |  |  |
|  |  |  |

 **Servis:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kč/hod. max.: (uveďte)  |  |  |
| Interval hod.: max.: (uveďte) |  |  |
| Vzdálenost: max.: (uveďte) |  |  |
| Garance rychlosti: (uveďte) |  |  |

 1uveďte nabízené, příslušné parametry (l, m, kg, hod. apod.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **T**echnické požadavky Lesní půdní fréza | **ANO1** | **NE** |
| Pomaloběžná fréza, určená k obnově a údržbě lesních cest |  |  |
| Pohon pracovního válce oboustrannou převodovkou |  |  |
| Propojení frézy s traktorem kloubovým hřídelem |  |  |
| Otáčky pracovního rotoru min. 400 a max. 600 ot./min. při otáčkách motoru 2200 ot./min. |  |  |
| Počet pracovních nástrojů: min. 60 ks |  |  |
| Pracovní šíře: min. 180 cm |  |  |
| Šířka stroje: max. 235 cm |  |  |
| Proti přetížení kroutícího momentu jištění bezpečnostní spojkou |  |  |
| Pro urovnávání frézovaného materiálu zadní válec |  |  |
| Pracovní hloubka: min. 15 cm pod úroveň terénu |  |  |
| Zaručená kompatibilita s traktorem o výkonu min.: 100 kW, resp. s traktorem nabízeným v rámci VZ |  |  |

 **Servis:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kč/hod. max.: (uveďte)  |  |  |
| Interval hod.: max.: (uveďte) |  |  |
| Vzdálenost: max.: (uveďte) |  |  |
| Garance rychlosti: (uveďte) |  |  |

 1uveďte nabízené, příslušné parametry (l, m, kg, hod. apod.)

 Datum: Podpis: