***ZÁPIS***

**ze 7. kontrolního dne stavby „Rekonstrukce ulic Vítězná a Prašná",**

**který se konal dne 16. října 2013 v 10.00 hod v místě stavby.**

**Přítomni**: dle presenční listiny (v příloze)

**PROGRAM :**

1. Zahájení a přivítání účastníků
2. Kontrola úkolů z 6. KD
3. Průběh stavebních prací a výhled na další období
4. Různé
5. Úkoly z 7. KD
6. **Zahájení a přivítání účastníků**

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering Plus a.s.(TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

1. **Kontrola úkolů z 6. KD**

1.1. Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.

* Colas, a.s.
* **průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací**

1.2. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.

- zodpovídá: Colas, a.s. **- termín: po celou dobu výstavby**

1.3. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.

- zodpovídá: Colas, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**

1.4. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací

- zodpovídá: Colas, a.s.

- **termín:** **průběžně**

5.1. Svolat 7. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

**- termín**: **16.10.2013 v 9.00 hodin v místě stavby splněno**

1. **Průběh stavebních prací a výhled na další období**

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 16.10.2013 seznámil přítomné stavbyvedoucí p. Karel Zoubek a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

1. **Různé**

1) Byl projednán způsob odvodnění parkovací plochy v ul. Prašná a to s tímto závěrem:

- stávající poškozená betonová trubka bude demontována až k patě stávající opěrné zdi.

- poté bude do takto upraveného výtoku osazena PVC trubka, která bude ve sklonu napojena do již realizovaného odvodnění okapového svodu.

- následně bude výkop včetně osazené PVC trubky zasypán ŠD 16-32 a zhutněn.

Celková délka potrubí je 10m. Na výše uvedené práce zpracuje zhotovitel rozdílový výkaz výměr včetně ocenění.

2) 14.10. 2013 byla zrealizována demontáž přístřešku autobusové zastávky včetně odvozu

k uskladnění.

3) Zhotovitel informoval o nedostatečném krytí VN kabelu ČEZ v křižovatce ul. Prašná,

Vítězná a o jeho dalším kolizním průběhu v nově budovaných parkovacích stáních ve

Vítězné ul., z tohoto důvodu byl kontaktován správce sítě ČEZ, který určí další postup

při změně uložení tohoto kabelu.

1. **Úkoly z 7. KD**

1.1. Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.

* Colas, a.s.
* **průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací**

1.2. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.

- zodpovídá: Colas, a.s. **- termín: po celou dobu výstavby**

1.3. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.

- zodpovídá: Colas, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**

1.4. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací

- zodpovídá: Colas, a.s.

- **termín:** **průběžně**

7.1. Svolat 8. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

**- termín**: **23.10.2013 v 9.00 hodin v místě stavby**

Zapsal: Spilka Petr