**Popis kontejnerové sestavy**

**2 ks Kancelářský kontejner 20'**

**2 ks Sanitární kontejner 20'**

Detailní provedení podle výkresu č. 9250078-003

**Model**

- Způsob provedení Namontováno

- Kontejnerová vnější výška 2591 mm

- Výška vnitřního prostoru 2340 mm

*Lakování*

- Barva kontejneru RAL 9010 bílá

*Vnitřní dekor*

- Vnitřní dekor Viz nákres

- Vnitřní dekor stropu Viz nákres

*Izolace*

- Stěnová izolace Minerální vlna 60 mm

- Střešní izolace Minerální vlna 100 mm

- Podlahová izolace Minerální vlna 60 mm

*Elektrika*

- Provedení elektrické přípojky Vč. zapuštění CEE, vč. rozvodné skříně

- Elektrika CZ norma (400V/32A/5-pólový)

*Provedení podlahové konstrukce*

- Rozteč kapes pro vysokozdvižný vozík 2050 mm

- Podlahová deska Cementotřísková podlaha

- Podlahová krytina SURESTEP, 2 mm, R10/C

- Vyvýšená podlahová krytina SURESTEP, 2 mm, R10/C

**Vybavení**

8 ks Zesílení stěny

6 ks Kancelářské okno s otočným /sklápěcím kováním a roletami

Vnější rozměr: 945X1200 mm

Světlost okenního otvoru: 821X1076 m

3 ks Sanitární okno se sklápěcím kováním

Výška parapetu: 1525 mm nad horním okrajem podlahy (FOK)

Vnější rozměr: 652X714 mm

Světlost okenního otvoru: 590X528 m

4 ks Kovové venkovní dveře

Standardní rozměr (šířka): 875 mm

Světlá průchozí šířka: 811 mm

*Dělicí stěny*

4 LFM Vnitřní dělicí stěna

2 ks Vnitřní dveře

Standardní rozměr (šířka): 875 mm

Světlá průchozí šířka: 811 mm

16 LFM WC přepážka

8 ks Vnitřní dveře WC přepážky 625X2000 mm

*Sanitární vybavení*

5 ks Keramické umyvadlo, 500 X 410 mm

8 ks WC – kontejner včetně záchodové mísy a držáku na roli papíru

5 ks Pisoár včetně tlačítkového splachovače

2 ks Redukční ventil

*Vybaveno topením, větráním, chlazením*

2 ks Odsávací ventilátor, 170 m³

1 ks Elektrický konvektor 500 W

2 ks Teplovzdušný ventilátor 2 kW

3 ks E-konvektor 2 kW

**Dodatečné vybavení**

*Spojovací materiál*

3 GAR Vnější spojovací materiál 08'/10'/16'/20'

1 ks CEE spojovací kabel, 32 A / 5pólový, 1,5 běž. m.

*Přeprava s jeřábem*

Dodavatel zajistí přepravu s vyložením/naložením jeřábem a usazení kontejnerů na místě na připravenou zpevněnou plochu, kterou zajistí zadavatel.

Zpracoval: Bc. Martin Frous, leden 2018

Přílohy:

Půdorys kontejnerové sestavy

Pohledy na kontejnerovou sestavu