**Technická specifikace**

**„2025 malování“**

Zadávací podmínky:

Odstranění starých nátěrů, penetrace, barevný omyvatelný sokl výška 1,5m, nátěr zárubní v barvě soklu, stěna s okny sokl v bílé omyvatelné barvě, nátěr radiátorů bílá barva.

Barevné schéma bude určeno po zapůjčení vzorníku po podpisu smlouvy o dílo.

Zakázka včetně dopravy, přesunu hmot, lešení, úklidu a likvidace odpadu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| učebna číslo | m | 2025 | | | |
| učebna 2 |  | odstranění starých nátěrů | 215 | m2 |  |
|  | penetrace | 215 | m2 |  |
| šířka | 7,1 | zárubeň 80, 15cm |  |  |  |
| délka | 11,8 | sokl omyvatelný, výška 1,5m | 39 | m2 | bílá |
| výška | 3,2 | sokl pod okny omyvatelný | 17,7 | m2 | bílá |
| L dveře 0,8x2m |  | strop | 88,78 | m2 | bílá |
| skříň 2,6x2m |  | stěny | 125,96 | m2 | bílá |
| 4xokno 2,4x2,3m |  | 3x radiátor | 3x17 žeber |  | bílá |
| zástupci 26 |  | odstranění starých nátěrů | 96 | m2 |  |
|  | penetrace | 96 | m2 |  |
| šířka | 7,2 | zárubeň 90, 15cm |  |  |  |
| délka | 2,9 | sokl omyvatelný, výška 1,5m | 25,95 | m2 | bílá |
| výška | 3,2 | sokl pod okny omyvatelný | 4,35 | m2 | bílá |
| L dveře 0,9x2m |  | strop | 25,88 | m2 |  |
|  |  | stěny | 69,64 | m2 | bílá |
| 1xokno 2,4x2,3m |  | 1x radiátor | 17 žeber |  | bílá |
| učebna 30 |  | odstranění starých nátěrů | 173 | m2 |  |
|  | penetrace | 173 | m2 |  |
| šířka | 7,1 | zárubeň 90, 15cm |  |  |  |
| délka | 8,7 | sokl omyvatelný, výška 1,5m | 34,35 | m2 |  |
| výška | 3,2 | sokl pod okny omyvatelný | 13,05 | m2 |  |
| P dveře 0,9x2m |  | strop | 66,77 | m2 |  |
| skříň 5,7x1,8m |  | stěny | 106,12 | m2 |  |
| 3xokno 2,4x2,3m |  | 3x radiátor | 3x12 žeber |  |  |
| učebna 31 |  | odstranění starých nátěrů | 176 | m2 |  |
|  | penetrace | 176 | m2 |  |
| šířka | 7,1 | zárubeň 90, 15cm |  |  |  |
| délka | 8,9 | sokl omyvatelný, výška 1,5m | 34,65 | m2 |  |
| výška | 3,2 | sokl pod okny omyvatelný | 13,35 | m2 |  |
| P dveře 0,9x2m |  | strop | 68,19 | m2 |  |
| skříň 5,7x1,8m |  | stěny | 107,40 | m2 |  |
| 3xokno 2,4x2,3m |  | 3x radiátor | 3x12 žeber |  |  |
| učebna 34 |  | odstranění starých nátěrů | 194 | m2 |  |
|  | penetrace | 194 | m2 |  |
| šířka | 7,1 | zárubeň 90, 15cm |  |  |  |
| délka | 10,3 | sokl omyvatelný, výška 1,5m | 36,75 | m2 |  |
| výška | 3,2 | sokl pod okny omyvatelný | 15,45 | m2 |  |
| L dveře 0,9x2m |  | strop | 78,13 | m2 |  |
| skříň 2,7x2m |  | stěny | 116,36 | m2 |  |
| 3xokno 2,4x2,3m |  |  |  |  |  |
| 1xokno1,2x2,3m |  | 3x radiátor | 3x15 žeber |  |  |
| učebna 35 |  | odstranění starých nátěrů | 115 | m2 |  |
|  | penetrace | 115 | m2 |  |
| šířka | 7,1 | zárubeň 90, 15cm |  |  |  |
| délka | 4,4 | sokl omyvatelný, výška 1,5m | 27,9 | m2 |  |
| výška | 3,2 | sokl pod okny omyvatelný | 6,6 | m2 |  |
| L dveře 0,9x2m |  | strop | 36,24 | m2 |  |
| 1xokno 2,4x2,3m |  | stěny | 78,60 | m2 |  |
| 1xokno 1,2x2,3m |  | 1x radiátor | 19 žeber |  |  |
| učebna 36 |  | odstranění starých nátěrů | 193 | m2 |  |
|  | penetrace | 193 | m2 |  |
| šířka | 7,1 | zárubeň 90, 15cm |  |  | bílá |
| délka | 10,2 | sokl omyvatelný, výška 1,5m | 36,6 | m2 |  |
| výška | 3,2 | sokl pod okny omyvatelný | 15,3 | m2 | bílá |
| L dveře 0,9x2m |  | strop | 77,42 | m2 | bílá |
| skříň 7,2x1,8m |  | stěny | 115,72 | m2 | bílá |
| 3xokno 2,4x2,3m |  | 3x radiátor | 3x17 žeber |  | bílá |
|  |  |  |  |  |  |
| DRUŽINA  oddělení 1 |  | odstranění starých nátěrů | 178 | m2 |  |
|  | penetrace | 178 | m2 |  |
| šířka | 7,3 | zárubeň 100, 10cm |  |  |  |
| délka | 8,6 |  |  |  |  |
| výška | 3,3 | sokl omyvatelný, výška 1,5m | 34,8 | m2 |  |
| L dveře 1x2m | 2 | sokl pod okny omyvatelný | 12,9 | m2 |  |
| zůstává tapeta na zdi | 6,76 | strop | 67,78 | m2 |  |
| u dveří tabulová černá barva | 3,29 | stěny | 109,94 | m2 |  |
| 3xokno 2,4x2,3m | 16,6 | 3x radiátor | 3 x 18 žeber | |  |
| DRUŽINA  oddělení 2 |  | odstranění starých nátěrů | 183 | m2 |  |
|  | penetrace | 183 | m2 |  |
| šířka | 7,3 | zárubeň 100, 10cm |  |  |  |
| délka | 9 | sokl omyvatelný, výška 1,5m | 35,4 | m2 |  |
| výška | 3,3 | sokl pod okny omyvatelný | 13,5 | m2 |  |
| L dveře 0,9x2m | 1,8 | strop | 70,70 | m2 |  |
|  |  | stěny | 112,58 | m2 |  |
| 3xokno 2,4x2,3m | 16,6 | 3x radiátor | 3 x 20 žeber | |  |
| DRUŽINA  oddělení 6 |  | odstranění starých nátěrů | 144 | m2 |  |
|  | penetrace | 144 | m2 |  |
| šířka | 7,3 | zárubeň 90, 15cm |  |  |  |
| délka | 6,2 | sokl omyvatelný, výška 1,5m | 31,2 | m2 |  |
| výška | 3,3 | sokl pod okny omyvatelný | 9,3 | m2 |  |
| L dveře 0,9x2m | 1,8 | strop | 50,26 | m2 |  |
|  |  | stěny | 94,10 | m2 |  |
|  | 11 | 2x radiátor | 2 x 29 žeber | |  |
| DRUŽINA chodba |  | odstranění starých nátěrů | 355 | m2 |  |
|  | penetrace | 355 | m2 |  |
| šířka | 3,2 | zárubeň 90, 15cm |  |  |  |
| délka | 33 |  |  |  |  |
| výška | 3,3 | sokl omyvatelný, výška 1,5m | 59,1 | m2 |  |
| 4x dveře 0,9x2m | 7,2 | sokl pod okny omyvatelný | 49,5 | m2 |  |
| 2x dveře 0,8x2m | 3,2 | strop | 110,60 | m2 |  |
| 2x dveře 1x2m | 4 | stěny | 243,92 | m2 |  |
| proskl. stěna 3,2x3,3m | 10,6 |  |  |  |  |
| 2xokno 2,4x2,3m | 11 |  |  |  |  |
| DRUŽINA schodiště |  | odstranění starých nátěrů | 137 | m2 |  |
|  | penetrace | 137 | m2 |  |
| šířka | 4,5 |  |  |  |  |
| délka | 6 |  |  |  |  |
| výška | 8,3 | sokl omyvatelná (+boky schodů) |  |  |  |
| šířka schodiště | 1,8 | strop (+ podhled schody) | 32,00 | m2 |  |
| proskl. stěna 4,5x4,5m | 20,3 | stěny | 104,60 | m2 |  |
| prosklené dveře4,5x3,2m | 14,4 | nutné lešení |  |  |  |
| DR šatna šířka 7,3 m délka 3,2 m výška 3,3 m okno 1,2x2 m |  | odstranění starých nátěrů | 95 | m2 |  |
|  | penetrace | 95 | m2 |  |
| šířka | 7,3 | sokl omyvatelná | 26,7 | m2 |  |
| délka | 3,2 |  | 0 | m2 |  |
| výška | 3,3 | strop | 23,36 | m2 |  |
| L dveře 0,8x2m | 1,6 | stěny | 71,3 | m2 |  |
| okno 1,2x2m | 2,4 | radiátor |  |  |  |
| DR WC chlapci |  | odstranění starých nátěrů | 6 | m2 |  |
|  | penetrace | 6 | m2 |  |
|  | strop (WC chlapci) | 6 | m2 |  |
|  |  | **celková plocha stropy** | 802 | m2 |  |
|  |  | **celková plocha stěny** | 2013 | m2 |  |
|  |  | **z toho sokl výška 1,5m** | 593 | m2 |  |