**Technická specifikace**

**„Mycí stroj černého nádobí do školní kuchyně“**

Zadávací podmínky:

1 ks **Mycí stroj černého nádobí do školní kuchyně**

1 ks automatická úpravna vody pro nově instalovanou myčku

* Reakční doba servisu do 60 minut

Zakázka včetně dopravy, instalace a zaškolení obsluhy a ekologické likvidace stávající myčky nádobí.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1) Myčka nádobí průchozí dvoukošová – SPECIFIKACE** | | | |
| **PARAMETR** | **POŽADOVANÁ HODNOTA** | **NABÍZENÁ HODNOTA** | **POZNÁMKA/VYSVĚTLENÍ NABÍZENÉHO PARAMETRU** |
| VÝROBCE A TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÉ MYČKY A ÚPRAVNY VODY | |  | |
| Kapacita myčky | 2ks Euro-přepravky do max. výšky 220 mm |  |  |
| Rozměry zařízení bez madel (Š x H x V) v mm s tolerancí + - 5% | 775x870x1720 |  |  |
| vnitřní rozměr koše | 612x672 mm |  |  |
| zásuvná výška | 640mm |  |  |
| objem nádrže | do 70 litrů |  |  |
| spotřeba vody/cyklus | do 5 litrů |  |  |
| sklopné dveře, které lze odblokovat a sklopit dolů | ANO |  |  |
| dotyková obrazovka a tlačítko Rychlý start | ANO |  |  |
| oboustranná mycí ramena pro optimální pokrytí povrchů | ANO |  |  |
| účinný systém čtyřnásobné filtrace zajišťující nepřetržitou dodávku čisté vody | ANO |  |  |
| vyjímatelná sítová kazeta s jemným filtrem na jemné nečistoty | ANO |  |  |
| odčerpání odpadní vody tak, aby v myčce nezůstávala zbytková voda | ANO |  |  |
| celonerezové provedení | ANO |  |  |
| napájení/příkon | 400V /10.2kW |  |  |
| systém filtrace mycího roztoku s automatickou regenerací a snímačem zakalení | ANO |  |  |
| Rychlá výměna vody v nádrži ve volitelných krocích | ANO |  |  |
| Dávkovač oplachového prostředku (vestavěný) | ANO |  |  |
| Předávací svorkovnice pro externí dávkovače | 4x koš na talíře, 1x na příbory |  |  |
| Odpadní čerpadlo | ANO |  |  |
| Sklopný koš | ANO |  |  |
| Ventilační poloha dveří | ANO |  |  |
| Dotyková obrazovka s jednotlačítkovým ovládáním a ukazatelem průběhu mytí | ANO |  |  |
| Další spouštěcí tlačítko v ergonomické výšce | ANO |  |  |
| Signalizace prázdného zásobníku až pro čtyři zásobníky | ANO |  |  |
| PIN-em chráněný přístup pro šéfkuchaře a servisního technika | ANO |  |  |
| Integrovaný hygienický záznamník s pamětí dat a chyb | ANO |  |  |
| Časově řízené automatické spouštění a vypínání | ANO |  |  |
| Chybová hlášení se zobrazením piktogramů nebo chybových kódů, akustická signalizace, ukazatel intervalu údržby | ANO |  |  |
| Čidlo netěsnosti | ANO |  |  |
| Multifunkční výstup jako rozhraní pro externí zařízení | ANO |  |  |
| Beztlaký bojler pro sprchování | ANO |  |  |
| Třída krytí IPX5 | ANO |  |  |
| Pohotovostní režim (stand-by) | ANO |  |  |
| Dvouplášťová konstrukce stroje / dveřní konstrukce s těsněním | ANO |  |  |
| Topné těleso nádrže s vratnou tepelnou pojistkou | ANO |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2) ÚPRAVNA VODY** |  |  |  |
| Automatická úpravna vody kompatibilní s nabízeným strojem | ANO |  |  |
| vnější rozměry 360x500x575 | ANO |  |  |
| průtočné množství vody min 20l/h | ANO |  |  |
| automatická regenerace řízená průtokem vody-bez potřeby elektrického proudu | ANO |  |  |
| přívodní teplota vody do 50°C | ANO |  |  |
| tvrdost vody nastavitelná na řídící hlavě bez potřeby nástrojů | ANO |  |  |
| integrovaná nádoba na sůl | ANO |  |  |
| kolečka pro snadnou manipulaci | ANO |  |  |
| **SERVIS** |  |  |  |
| Reakční doba servisu | příjezd do 60minut |  |  |
| sídlo servisní organizace, kontakt | ANO |  |  |
| **ZÁRUKA** |  |  |  |
| Záruční doba | 24 měsíců |  |  |
| **OSTATNÍ PRÁCE** |  |  |  |
| Úprava stávajících vývodů pro potřeby dodávané myčky, včetně jejich posunu a drobných stavebních úprav | ANO |  |  |
| doprava, instalace a zaškolení obsluhy a ekologické likvidace | ANO |  |  |