**Technická specifikace**

**„Nákup Myčky nádobí průchozí dvoukošové“**

Zadávací podmínky:

1 ks Myčka nádobí průchozí dvoukošová, včetně instalace myčky a úpravy podstavce

1 ks automatická úpravna vody pro nově instalovanou myčku

* Reakční doba servisu do 60 minut
* Prodloužená záruka na mechanismus automatického zdvihu/spouštění

Zakázka četně dopravy, instalace a zaškolení obsluhy a ekologické likvidace stávající myčky nádobí.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1) Myčka nádobí průchozí dvoukošová – SPECIFIKACE** | | | |
| **PARAMETR** | **POŽADOVANÁ HODNOTA** | **NABÍZENÁ HODNOTA** | **POZNÁMKA/VYSVĚTLENÍ NABÍZENÉHO PARAMETRU** |
| VÝROBCE A TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÉ MYČKY: | |  | |
| Kapacita myčky | 2x koš 500x500mm |  |  |
| Rozměry zařízení bez madel (Š x V x H) v mm s tolerancí + - 5% | 1180x750x1520/2080 |  |  |
| Min. světlá vstupní výška do mycího prostoru | 505mm |  |  |
| Příkon zařízení | max 21kW |  |  |
| Automatické otevírání mycího zvonu na konci programu | ANO |  |  |
| Automatické zavírání mycího zvonu na začátku programu | ANO |  |  |
| Automatická detekce vložení koše a zavření mycího zvonu | ANO |  |  |
| Dávkovače mycího a oplachového prostředku | ANO |  |  |
| Vedení mycího a oplachového prostřeku z nerez oceli | ANO |  |  |
| Mycí a oplachová ramena z nerez oceli | ANO |  |  |
| Nerezové rozvody do mycích a oplachových ramen | ANO |  |  |
| Maximální spotřeba vody na koš (v litrech) | 4,8l |  |  |
| Kapacita košů/hod minimálně | 120 |  |  |
| Systém detekce netěsností | ANO |  |  |
| Minimální kapacita mycí nádrže (v litrech) | 54 |  |  |
| Oplachové čerpadlo | ANO |  |  |
| Odpadové čerpadlo | ANO |  |  |
| 4x koš na talíře, 1x na příbory | 4x koš na talíře, 1x na příbory |  |  |
| Dotykový TFT barevný displej z bezpečnostního skla s indikací průběhu programu a bluetooth rozhraním (lze volitelně umístit do 2m od stroje) | ANO |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2) ÚPRAVNA VODY** |  |  |  |
| Automatická úpravna vody kompatibilní s nabízeným strojem | ANO |  |  |
| Tabletová sůl pro úpravnu 25kg | ANO |  |  |
| **SERVIS** |  |  |  |
| Reakční doba servisu | příjezd do 60minut |  |  |
| sídlo servisní organizace, kontakt |  |  |  |
| **ZÁRUKA** |  |  |  |
| Záruční doba | 24 měsíců |  |  |
| Prodloužená záruční doba na mechanismus automatického zdvihu/spouštění | 48 měsíců |  |  |
| **OSTATNÍ PRÁCE** |  |  |  |
| Úprava stávajících stolů pro napojení na myčku | ANO |  |  |
| Úprava stávajících vývodů pro potřeby dodávané myčky, včetně jejich posunu a drobných stavebních úprav | ANO |  |  |
| doprava, instalace a zaškolení obsluhy a ekologické likvidace | ANO |  |  |