ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR STAVEBNÍHO OBJEKTU 
a předpokládaných prací	

			 Náz. stavby:	Opěrná zeď v havarijním stavu na pozemku  p.č. 153, ul. Libušina - K. Vary			
							
			 Náz. objednatele:	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
			
			 Náz. proj. org.:	Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, Dalovice			

			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY v Kč	O S T A T N Í   N Á K L A D Y   v  Kč	
 
1
 	 "M"  -  dodávka celkem			14	 vedlejší rozpočtové náklady			
 
2
 	 "M"  -  montáž celkem			15				
 
3
 	 H S V  -  celkem			16				
 
4
 	 P S V  -  celkem			17				
 
5
 	 Hodinové zúčtovací ceny			18				
 
6
 	 Přirážky/srážky patřící do ZRN			19				
 
7
 	 Základní rozpočtové náklady			20				
 
8
 	 Přirážky/srážky nepatřící do ZRN			21				
 
9
 	 Náklady dle hlavy III SR			22				
 
10
 	 Náklady dle hlavy  VI  SR			23	SDRUŽENÉ SAZBY OSTATNÍCH NÁKLADŮ V %	
 
11	 
 Celkové náklady objektu					 
odstavec (10 / 7) * 100	 
		
	 hlavy III+VI+XI  (bez DPH)
  					odstavec (11 - 7)/7 * 100			
12	 Daň z přidané hodnoty			24	ÚČELOVÉ MĚRNÉ JEDNOTKY	
						MĚRNÁ JEDNOTKA	POČET MJ	NÁKLAD NA MJ	
	 21 %  z										
	 DPH celkem									
13	 Celkové náklady objektu								
	 (včetně DPH)									
	 
 Vypracoval : 
 	
Dagmar Kryštovová	 
Dne:	
12.12.2012	Razítko, podpis :	

						

			S O U P I S   P R A C Í   A   D O D Á V E K									

			H L A V N Í   S T A V E B N Í   V Ý R O B A									
Poř.	Kód	Cen. č.	Z k r á c e n ý  p o p i s	Měrná	Množ.		Ceny v Kč		Hmotnost	Va	Va	
č.	cen.	položky	c e n í k o v é  p o l o ž k y	jedn.	položky	Jedn.	Montáž	Dodávka	celkem [t]	př	ph	
			 1 Zemní práce									
   1	231	111105112	Odstranění stařiny ve svahu <1:2 s odvozem <20km	m2	128,000							
				
		Výměra=128,00	 32,0*4,0	
				
   2	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kmeninových dlaždic, s jakýmkoliv ložem a vyplní spar, s přem. do 3 m nebo nalož. na dop. prostř.	m2	43,500							
				
			 //rozebrání zámkové dlažby	
		Výměra=43,50	 1,5*29,0	
				
   3	221	113107124	Odstraň.podkladu nebo krytů, s přem. na skládku na vzdál. do 3 m nebo s nalož. na dopr. prostř., v ploše jednotlivě do 200 m2 z kam. drc., o tl. vrstvy do 400mm	m2	43,500							
				
			 //rozebrání zámkové dlažby	
		Výměra=43,50	 1,5*29,0	
				
   4	001	122301101	Odkopávky nezapažené v hornině třídy IV objem <100m3	m3	90,000							
   5	001	122301109	Příplatek za lepivost v hornině třídy IV při odkopávkách nezapažených	m3	90,000							
   6	001	132301201	Hloubení rýh š.60-200cm v hornině třídy IV <100m3	m3	15,490							
				
			 //začištění zakl spáry po vybourání původní zdi	
		Výměra=15,49	 1,4*0,75*29,5/2	
				
   7	001	132301209	Příplatek za lepivost při hloubení rýh š.60-200cm zapažených i nezapažených v hornině třídy IV	m3	15,490							
   8	001	151101201	Pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření, příložné hl.<4m - zřízení	m2	120,000				0,08412			
				
		Výměra=120,00	 4,0*30,0	
				
   9	001	151101211	Pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření, příložné hl.<4m - odstranění	m2	120,000							
				
		Výměra=120,00	 4,0*30,0	
				
  10	001	151101401	Vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hl.<4m - zřízení	m2	120,000				0,09642			
				
		Výměra=120,00	 4,0*30,0	
				
  11	001	151101411	Vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hl.<4m - odstranění	m2	120,000							
				
		Výměra=120,00	 4,0*30,0	
				
  12	001	162601102	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení v hornině třídy I-IV 4-5km	m3	105,490							
				
		Výměra=105,49	 90+15,49	
				
  13	001	162900000	poplatek za skládku - zemina	t	179,330							
				
		Výměra=179,33	 105,49*1,7	
				
  14	001	175101201	Obsyp objektů sypaninou z hornin třídy I-IV bez prohození sypaniny	m3	90,000							
  15		5833720700	Štěrkopísek netříděný	m3	99,000				165,33000			
				
		Výměra=99,00	 90*1,1	
				
  16	001	181201102	Úprava pláně násyp v hornině třídy I-IV se zhutněním	m2	116,000							
			 1  Zemní práce CELKEM Kč :						165,51054			
			 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin									
  17	002	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů do rýh bez zhutnění kamenivem drceným frakce 8-32mm	m3	15,750				26,22375			
				
		Výměra=15,75	 0,75*0,7*30,0	
				
  18	002	211971110	Opláštění výplně odvodňovacích žeber nebo trativodů z geotextilie, v rýze nebo v zářezu sklon stěn <1:2,5	m2	91,500				0,01674			
				
		Výměra=91,50	 (0,75+0,6+0,9+0,8)*30,0	
				
  19		6936651400	Textilie netkaná  500g/m2	m2	105,230				0,04209			
				
		Výměra=105,22	 91,5*1,15	
				
  20	002	271571111	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	6,090				11,81280			
				
		Výměra=6,09	 0,15*1,4*29,0	
				
  21	011	274321411	Pás základový BŽ25 (C20/25) - bez výztuže	m3	25,580				64,64123			
				
			 //betonáž do výkopu	
		Výměra=25,58	 1,4*0,6*29,0*1,05	
				
  22	211	274361316	Výztuž pásu základového z oceli 10505 >12mm	t	0,360				0,36401			
				
		Výměra=0,36	 2*2,47*1,0*29*2,5*0,001	
				
  23	211	274361411	Výztuž pásu základového ze svařovaných sítí	t	0,590				0,67938			
				
		Výměra=0,59	 1,4*29,0*2*5,4*1,35*0,001	
				
  24	002	289471211	Vyplnění trhlin nebo dutin skalní stěny nebo stěny z kamenného zdiva aktivovanou cementovou maltou nebo suspenzí hloubkovým spárováním š.3-5cm hl.<15cm	m	50,000				0,76835			
  25	002	289901211	Vyčištění trhlin nebo dutin ve skalní stěně nebo ve zdivu při š.<5cm hl.<15cm	m	50,000				0,00413			
			 2  Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč :						104,55247			
			 3 Svislé a komplet konstrukce									
  26	011	311211126	Vyzdění nové kamenné opěrné zdi z původního kamene	m3	60,900				49,57024			
				
		Výměra=60,90	 0,7*3,0*29,0	
				
  27	011	311211128	Příplatek za lícování zdiva nosného z lomového kamene, jednostranné	m3	60,900							
				
		Výměra=60,90	 0,7*3,0*29,0	
				
  28	321	316911111	Osazení kamenných krycích desek na MC s vyspárováním tl. desek do 18cm	m2	23,200				1,17122			
				
			 //osazení původních kamenných římsovek	
		Výměra=23,20	 29,0*0,8	
				
			 3  Svislé a komplet konstrukce CELKEM Kč :						50,74145			
			 4 Vodorovné konstrukce									
  29	321	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísků tl.do 100mm	m2	43,500				9,24480			
				
			 //zpětné položení zámkové dlažby	
		Výměra=43,50	 1,5*29,0	
				
  30	321	451571212	Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého tl.>100-150mm	m2	43,500				13,86720			
				
			 //zpětné položení zámkové dlažby	
		Výměra=43,50	 1,5*29,0	
				
			 4  Vodorovné konstrukce CELKEM Kč :						23,11201			
			 5 Komunikace									
  31	221	596211111	Dlažba zámková betonová tl. 60 mm - kladení - do 100 m2  prováděno ručně.	m2	43,500				3,08850			
				
			 //zpětné položení zámkové dlažby	
		Výměra=43,50	 1,5*29,0	
				
			 5  Komunikace CELKEM Kč :						3,08850			
			 6 Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů									
  32	015	622903111	Očištění zdiva nebo betonu, zdí a valů před započetím oprav	m2	180,000							
			 6  Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů CELKEM Kč :									
			 9 Ostatní konstrukce a práce - bourání									
  33	013	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV či MVC nebo vybourání otvorů ve zdivu plochy >4m2	m3	92,220				0,10568			
				
		Výměra=92,22	 0,7*3,8*(0,745+7,865+16,84)	
			 +0,7*(2,7*1,0*2)	
			 +0,7*1,0*1,7	
			 +0,7*(2,9+0,615+0,8*2)/2*1,61	
			 +0,7*(2,19*0,83+0,915*0,83+1,26*2,31/2)	
			 +0,7*1,4*(2,12+5,225+3,395+3,395)	
				
  34	013	966023131	Vybourání částí říms z kamene vyložených <250mm tl.<300mm	m	33,570							
				
		Výměra=33,56	 29,375-2,31+3,395+2,19+0,915	
				
  35	013	975022441	Podch.nadzákl.zdiva <výšky 3m při tl. zdiva 90cm, délce podchycení <3m dřevěnou výztuhou - demontáž	m	29,500							
  36	002	979021111	Výběr a sbírání kamene ručně ze suti s očištěním a úpravou pro další použití	m3	92,220							
				
		Výměra=92,22	 0,7*3,8*(0,745+7,865+16,84)	
			 +0,7*(2,7*1,0*2)	
			 +0,7*1,0*1,7	
			 +0,7*(2,9+0,615+0,8*2)/2*1,61	
			 +0,7*(2,19*0,83+0,915*0,83+1,26*2,31/2)	
			 +0,7*1,4*(2,12+5,225+3,395+3,395)	
				
  37	221	979054442	Očištění vybour. dlaždic, desek od spojovacího materiálu s odkl. a ulož. očištěných hmot  a spojovacího materiálu z cementové malty na skládku na vzdál. do 10 m	m2	23,200							
				
			 //kamenné římsovky	
		Výměra=23,20	 0,8*29,0	
				
  38	013	979081111	Odvoz suti a vybour.hmot na skládku <1km	t	41,000							
  39	013	979081121	Odvoz suti a vybour.hmot na skládku za každý další 1 km	t	1025,000							
				
		Výměra=1025,00	 41*25	
				
  40	013	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybour. hmot <10 m	t	41,000							
  41	001	979089000	poplatek za skládku - suť	t	41,000							
  42	015	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy z cihel, kamene, tvárnic, monolit.betonu do 20m	t	347,11066							
			 9  Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč :						0,10568			
												
			HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč :						347,11066			
				
			REKAPITULACE :   H L A V N Í   S T A V E B N Í   V Ý R O B A	
			 1  Zemní práce CELKEM Kč :						165,51054			
			 2  Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč :						104,55247			
			 3  Svislé a komplet konstrukce CELKEM Kč :						50,74145			
			 4  Vodorovné konstrukce CELKEM Kč :						23,11201			
			 5  Komunikace CELKEM Kč :						3,08850			
			 6  Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů CELKEM Kč :									
			 9  Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč :						0,10568			
												
			HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč :						347,11066