SLEPÝ ORIENTAČNÍ ROZPOČET STAVEBNÍHO OBJEKTU
a předpokládaných prací 	

			 Náz. stavby:	Opěrná zeď, Libušina p.p.č 125/1 a p.p.č.153, Karlovy Vary
			
			 Náz. objektu:	Oprava a sanace
			
			 Náz. objednatele:	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 K. Vary
			
			 Náz. proj. org.:	Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, Dalovice			

			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY v Kč	O S T A T N Í   N Á K L A D Y   v  Kč	
 
1
 	 "M"  -  dodávka celkem			14	 zařízení staveniště			
 
2
 	 "M"  -  montáž celkem			15	 zábor území a dopravní opatření			
 
3
 	 H S V  -  celkem			16	 autorský dozor			
 
4
 	 P S V  -  celkem			17				
 
5
 	 Hodinové zúčtovací ceny			18				
 
6
 	 Přirážky/srážky patřící do ZRN			19				
 
7
 	 Základní rozpočtové náklady			20				
 
8
 	 Přirážky/srážky nepatřící do ZRN			21				
 
9
 	 Náklady dle hlavy III SR			22				
 
10
 	 Náklady dle hlavy  VI  SR			23	SDRUŽENÉ SAZBY OSTATNÍCH NÁKLADŮ V %	
 
11	 
 Celkové náklady objektu					 
odstavec (10 / 7) * 100	 
		
	 hlavy III+VI+XI  (bez DPH)
  					odstavec (11 - 7)/7 * 100			
12	 Daň z přidané hodnoty			24	ÚČELOVÉ MĚRNÉ JEDNOTKY	
						MĚRNÁ JEDNOTKA	POČET MJ	NÁKLAD NA MJ	
	 20 %  z										
	 DPH celkem									
13	 Celkové náklady objektu								
	 (včetně DPH)									
	 
 Vypracoval : 
 	
Dagmar Kryštovová	 
Dne:	
10.2.2011	 
Razítko, podpis :	

					

			S O U P I S   P R A C Í   A   D O D Á V E K									

			H L A V N Í   S T A V E B N Í   V Ý R O B A									
Poř.	Kód	Cen. č.	Z k r á c e n ý  p o p i s	Měrná	Množ.		Ceny v Kč		Hmotnost	Va	Va	
č.	cen.	položky	c e n í k o v é  p o l o ž k y	jedn.	položky	Jedn.	Montáž	Dodávka	celkem [t]	př	ph	
			 1 Zemní práce									
   1	231	112103133	Kácení stromů ve ztížených podmínkách D>0,3-0,4m ve svahu <1:2 s rozřezáním a složením nebo naložením	kus	3,000							
				
			 //jižní část	
			 2	
		Výměra=3,00	 //střední část	
			 +1	
				
   2	231	112203223	Odstranění pařezů ve ztížených podmínkách D>0,3-0,4m ve svahu <1:2 se složením nebo naložením a úpravou terénu	kus	3,000							
				
			 //jižní část	
			 2	
		Výměra=3,00	 //střední část	
			 +1	
				
   3	221	113107112	Odstraň.podkladu nebo krytů, s přem. na skládku na vzdál. do 3 m nebo s nalož. na dopr. prostř., v ploše jednotlivě do 200 m2 z kam. těž., o tl. vrstvy do 200mm	m2	42,000							
				
			 //chodník podel jižní části	
		Výměra=42,00	 42	
				
   4	221	113151112	Odstř. živ. podkl. nebo krytu  frézováním, s nalož. na dopr. prostř., ploch do 500 m2  na jed. objektu nebo při prov. pruhu š. do 750 mm o tl. vrstvy 30mm	m2	42,000				0,00048			
				
			 //chodník podel jižní části	
		Výměra=42,00	 42	
				
   5	221	113201111	Vytrhání obrub chodníkových, s vybouráním lože, s přem. na skládku na vzdál. do 3 m nebo s nalož. na dopr. prostř.	m	40,000							
				
			 //chodník podel jižní části	
		Výměra=40,00	 40	
				
   6	001	122301101	Odkopávky nezapažené v hornině třídy IV objem <100m3	m3	54,200							
				
			 //jižní část	
		Výměra=54,20	 54,2	
				
   7	001	122301109	Příplatek za lepivost v hornině třídy IV při odkopávkách nezapažených	m3	54,200							
				
			 //jižní část	
		Výměra=54,20	 54,2	
				
   8	001	132301101	Hloubení rýh š.<60cm zapažených i nezapažených v hornině třídy IV <100m3	m3	12,520							
				
		Výměra=12,52	 Délka‑jižní‑část*0,4*0,8	
				
   9	001	132301109	Příplatek za lepivost při hloubení rýh š.<60cm zapažených i nezapažených v hornině třídy IV	m3	12,520							
				
		Výměra=12,52	 Délka‑jižní‑část*0,4*0,8	
				
  10	001	162301412	Vodorovné přemístění kmenů listnatých dřevin s naložením, složením a dopravou do 5km, průměru 30-50cm	kus	3,000							
				
			 //jižní část	
			 2	
		Výměra=3,00	 //střední část	
			 +1	
				
  11	001	162301422	Vodorovné přemístění pařezů s naložením, složením a dopravou do 5km průměru 30-50cm	kus	3,000							
				
			 //jižní část	
			 2	
		Výměra=3,00	 //střední část	
			 +1	
				
  12	001	162301912	Příplatek za vodorovné přemístění kmenů listnatných dřevin za každých 5km průměru 30-50cm	kus	6,000							
				
			 //jižní část	
		Výměra=6,00	 2*2	
			 //střední část	
			 +1*2	
				
  13	001	162301922	Příplatek za vodorovné přemístění pařezů za každých 5km průměru 30-50cm	kus	6,000							
				
			 //jižní část	
		Výměra=6,00	 2*2	
			 //střední část	
			 +1*2	
				
  14	001	162701105	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení v hornině třídy I-IV 9-10km	m3	12,520							
  15	001	162701109	Příplatek za vodorovné přemístění výkopku bez naložení v hornině třídy I-IV za každý 1km přes 10km	m3	187,800							
				
		Výměra=187,80	 12,52*15	
				
  16	001	162900000	poplatek za skládku - zemina	t	21,280							
				
		Výměra=21,28	 12,52*1,7	
				
  17	001	175101201	Obsyp objektů sypaninou z hornin třídy I-IV bez prohození sypaniny	m3	54,200							
  18	231	182001112	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění nerovností 5-10cm ve svahu <1:2	m2	78,240							
				
		Výměra=78,24	 Délka‑jižní‑část*2,0	
				
			 1  Zemní práce CELKEM Kč :						0,00048			
			 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin									
  19	002	216341122	Beton stříkaný B30 ploch stěn z cementu SVC tl.>5-10cm	m2	32,580				14,75818			
				
		Výměra=32,58	 Plocha‑severní‑části	
				
  20	002	216904112	Očišť.tlak.vodou zd stěn a r kleneb	m2	45,640				0,02726			
				
		Plocha‑střední‑část=13,06	 Plocha‑střední‑část=(1,398+1,215)/2*9,996;	
		Plocha‑severní‑části=32,58	 Plocha‑severní‑části=	
			 (0,885+1,807)/2*10,582	
			 +1,807*4,384	
			 +(1,685+1,398)/2*6,754;	
		Výměra=45,64	 Plocha‑střední‑část+Plocha‑severní‑části	
				
  21	252	262011212	Vrtání otv.odvod.dutin obezd.B prm. 150mm dl. 1000mm	kus	26,000				0,00546			
				
			 //severní část	
			 8	
		Výměra=26,00	 //střední část	
			 +4	
			 //jižní část	
			 +14	
				
  22	011	274313613	Pás základový B30 (C25/30) prostý	m3	12,960				32,71094			
				
		Výměra=12,96	 Délka‑jižní‑část*0,4*0,8*1,035	
				
  23	002	289361124	Výztuž torkretového pláště nebo stříkaného betonu ze svařovaných sítí, na stěny zděné, průměr drátu D 8mm	m2	32,580				0,41541			
				
		Výměra=32,58	 Plocha‑severní‑části	
				
  24	002	289363212	Kotvičky pro výztuž torkretového pláště nebo stříkaného betonu osazené do tmelu epoxy, na hloubku 0-200mm, z oceli 10216, D 6-8mm	kus	32,580				0,00974			
				
		Výměra=32,58	 Plocha‑severní‑části*1	
				
  25	002	289472212	Spárování jednovrstvé hloubkové zdiva řádkového nebo kvádrového, stěn i kleneb aktivovanou cementovou maltou hl.0-20cm	m2	13,060				1,14369			
				
		Výměra=13,06	 Plocha‑střední‑část	
				
			 2  Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč :						49,07068			
			 3 Svislé a komplet konstrukce									
  26	011	317322411	Římsa z betonu železového BŽ 25 V8 T150	m3	6,110				14,81070			
				
		Výměra=6,11	 Délka‑severní‑část*0,48*0,2	
			 +Délka‑střední‑část*0,4*0,2	
			 +Délka‑jižní‑část*0,4*0,2	
				
  27	011	317351105	Římsa bed. zříz.	m2	33,760				0,34421			
				
		Výměra=33,76	 Délka‑severní‑část*(0,22+0,15+0,10)	
			 +Délka‑střední‑část*(0,22+0,15+0,10)	
				
			 +Délka‑jižní‑část*(0,22+0,15+0,10)	

  28	011	317351106	Římsa bed. odstr.	m2	33,760							
  29	015	317361015	Římsa výztuž 10505	t	0,730				0,73897			
				
		Výměra=0,73	 6,11*120*0,001	
				
  30	014	317941331	Lepená kotva Hilti prum. 8mm	kus	27,000				0,00433			
				
			 //severní část	
			 9	
		Výměra=27,00	 //střední část	
			 +4	
			 //jižní část	
			 +14	
				
  31	015	327215132	Zdivo nadzákladové zdí a valů obkladní na MC z lomového kamene jednostranně lícované vč.vyspárování	m3	17,210				25,66892			
				
			 //vyzdění opěrné zdi v jižní části z převážně původního kameniva	
		Výměra=17,21	 Délka‑jižní‑část*(1,5+0,7)/2*0,4	
				
			 3  Svislé a komplet konstrukce CELKEM Kč :						41,56714			
			 4 Vodorovné konstrukce									
  32	321	451571112	Lože pod dlažby ze štěrkopísků tl.>100-150mm	m2	42,000				13,38902			
				
			 //chodník podel jižní části	
		Výměra=42,00	 42	
				
			 4  Vodorovné konstrukce CELKEM Kč :						13,38902			
			 5 Komunikace									
  33	221	578142115	Litý asfalt jemnozrnný LAJ tl 40 mm š do 3 m s rozprostřením a zhutněním	m2	42,000				4,11474			
				
			 //chodník podel jižní části	
		Výměra=42,00	 42	
				
			 5  Komunikace CELKEM Kč :						4,11474			
			 6 Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů									
  34	011	622478000	Nátěr ochranný vnějších stěn Sika	m2	96,650				0,70458			
				
		Výměra=96,65	 Plocha‑severní‑části+	
			 Délka‑severní‑část*(0,10+0,22+0,48+0,15)	
			 +Délka‑jižní‑část*(0,10+0,215+0,4+0,15)	
			 +Délka‑střední‑část*(0,10+0,215+0,4+0,15)	
				
  35	015	622903111	Očištění zdiva nebo betonu, zdí a valů před započetím oprav	m2	58,720							
				
		Výměra=58,72	 Plocha‑severní‑části	
			 +Plocha‑střední‑část	
			 +Délka‑severní‑část*0,40	
			 +Délka‑střední‑část*0,40	
				
			 6  Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů CELKEM Kč :						0,70458			
			 9 Ostatní konstrukce a práce - bourání									
  36	221	917762111	Osaz. chodníkového obrubníku bet.ho se zřízením lože, s vypl. a zatřením spár cem. maltou ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	40,000				7,05697			
				
			 //chodník podel jižní části	
		Výměra=40,00	 40	
				
  37		5921740000	Obrubník chod.ABO 30-6 100x6x30	kus	40,400				1,61600			
				
		Výměra=40,40	 40,00*1,01	
				
  38	221	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	3,000				0,00003			
				
			 //chodník podel jižní části	
		Výměra=3,00	 3	
				
  39	013	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC nebo vybourání otvorů ve zdivu plochy >4m2	m3	17,210				0,01972			
				
		Výměra=17,21	 Délka‑jižní‑část*(1,5+0,7)/2*0,4	
				
  40	013	966043121	Vybourání částí říms z prostého betonu vyložených <250mm tl.<150mm	m	71,840							
				
		Délka‑severní‑část=22,72	 Délka‑severní‑část=22,722;	
		Délka‑střední‑část=10,00	 Délka‑střední‑část=9,996;	
		Délka‑jižní‑část=39,12	 Délka‑jižní‑část=39,122;	
		Výměra=71,84	 Délka‑severní‑část+Délka‑střední‑část+Délka‑jižní‑část	
				
  41	013	978036191	Otlučení šlechtěných apod. omítek vnějšíčh v rozsahu 100 %	m2	32,580							
				
		Výměra=32,58	 Plocha‑severní‑části	
				
  42	002	979021111	Výběr a sbírání kamene ručně ze suti s očištěním a úpravou pro další použití	m3	17,210							
				
		Výměra=17,21	 Délka‑jižní‑část*(1,5+0,7)/2*0,4	
				
  43	013	979081111	Odvoz suti a vybour.hmot na skládku <1km	t	70,980							
  44	013	979081121	Odvoz suti a vybour.hmot na skládku za každý další 1 km	t	1774,500							
				
		Výměra=1774,50	 70,98*25	
				
  45	013	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybour. hmot <10 m	t	70,980							
  46	001	979089000	poplatek za skládku - suť	t	70,980							
  47	015	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy z cihel, kamene, tvárnic, monolit.betonu do 20m	t	117,53936							
			 9  Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč :						8,69272			
												
			HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč :						117,53936			
				
			REKAPITULACE :   H L A V N Í   S T A V E B N Í   V Ý R O B A	
			 1  Zemní práce CELKEM Kč :						0,00048			
			 2  Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč :						49,07068			
			 3  Svislé a komplet konstrukce CELKEM Kč :						41,56714			
			 4  Vodorovné konstrukce CELKEM Kč :						13,38902			
			 5  Komunikace CELKEM Kč :						4,11474			
			 6  Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů CELKEM Kč :						0,70458			
			 9  Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč :						8,69272			
												
			HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč :						117,53936