SLEPÝ ROZPOČET STAVEBNÍHO OBJEKTU 
a předpokládaných prací
zpracovaný na základě PD pro stavební povolení

| | | Náz. stavby: | Opěrná zeď "U bazenu Thermal" na pozemcích p.p.č.2977 a 2948, K.Vary | |
| | | Náz. proj. org.: | Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, Dalovice | |
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY v Kč | O S T A T N Í   N Á K L A D Y   v  Kč
1 | "M"  -  dodávka celkem | | | 14 | Vedlejší rozpočtové náklady | |
2 | "M"  -  montáž celkem | | | 15 | Geodetické práce | |
3 | H S V  -  celkem | | | 16 | Autorský dozor | |
4 | P S V  -  celkem | | | 17 | | |
5 | Hodinové zúčtovací ceny | | | 18 | V ceně není obsaženo zastavení prací pro provedení záchranného archeologického výzkumu. | |
6 | Přirážky/srážky patřící do ZRN | | | 19 | | |
7 | Základní rozpočtové náklady | | | 20 | | |
8 | Přirážky/srážky nepatřící do ZRN | | | 21 | | |
9 | Náklady dle hlavy III SR | | | 22 | | |
10 | Náklady dle hlavy  VI  SR | | | 23 | SDRUŽENÉ SAZBY OSTATNÍCH NÁKLADŮ V %
11 | Celkové náklady objektu | | | | | odstavec (10 / 7) * 100 | |
| hlavy III+VI+XI  (bez DPH) | | | | | odstavec (11 - 7)/7 * 100 | |
12 | Daň z přidané hodnoty | | | 24 | ÚČELOVÉ MĚRNÉ JEDNOTKY
| | | | | | MĚRNÁ JEDNOTKA | POČET MJ | NÁKLAD NA MJ
| 20 %  z | | | | | | | | |
| DPH celkem | | | | | | | |
13 | Celkové náklady objektu | | | | | | |
| (včetně DPH) | | | | | | | |
| Vypracoval : | D. Kryštovová | Dne: | 31.8.2012 | Razítko, podpis :

| | | S O U P I S   P R A C Í   A   D O D Á V E K | | | | | | | |

| | | H L A V N Í   S T A V E B N Í   V Ý R O B A | | | | | | | |
Poř. | Kód | Cen. č. | Z k r á c e n ý  p o p i s | Měrná | Množ. | | Ceny v Kč | | Hmotnost | Va | Va
č. | cen. | položky | c e n í k o v é  p o l o ž k y | jedn. | položky | Jedn. | Montáž | Dodávka | celkem [t] | př | ph
| | | 1 Zemní práce | | | | | | | |
1 | 001 | 111201101 | Odstranění křovin i kořenů <1000m2 | m2 | 14,150 | | | | | |
| | Výměra=14,14 | 22,29*0,50
| | | +3,0*1,0
2 | 231 | 112103134 | Kácení ztížené podm. D<0,5m svah 1:2 | kus | 3,000 | | | | | |
3 | 231 | 112201124 | Odstranění pařezů D<0,5m svah 1:2 | kus | 3,000 | | | | | |
4 | 221 | 113107143 | Odstraň.podkladu <200m2 živice 15cm | m2 | 12,000 | | | | | |
| | Výměra=12,00 | 0,5*(1,5+14,0+8,5)
5 | 001 | 114203202 | Očišť.lomkam.bet.tvárnic od malty | m3 | 38,880 | | | | | |
6 | 001 | 114203301 | Tříď.lomkam/bet.tvárn.dle druhu,velik.,tvaru | m3 | 38,880 | | | | | |
7 | 001 | 132301201 | Hloub.rýh 60-200cm hor.4 do 100m3  - s archeologickým zajištěním | m3 | 101,250 | | | | | |
| | Výměra=101,25 | 1,5*1,5*(6,0+15,0+24,0)
8 | 001 | 132301209 | Přípl.za lepivost | m3 | 101,250 | | | | | |
9 | 001 | 162201102 | Vodorovné přem.výk.hor.1-4 do 50m | m3 | 75,750 | | | | | |
| | Výměra=75,75 | 101,25-25,5
10 | 001 | 162301412 | Vodor.přem.kmenů 5km li.50cm | kus | 3,000 | | | | | |
11 | 001 | 162301422 | Vodor.přem.pařezů 5km 50cm | kus | 3,000 | | | | | |
12 | 001 | 162701105 | Vodorovné přem.výkopku do 10000m 1-4 | m3 | 25,500 | | | | | |
| | Výměra=25,50 | +25,5
13 | 001 | 162900000 | poplatek za skládku - zemina | t | 43,350 | | | | | |
| | Výměra=43,35 | +25,5*1,7
14 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku do 100m3 hor.1-4 | m3 | 126,750 | | | | | |
| | Výměra=126,75 | 101,25
| | | +25,5
15 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutnění jam, rýh a kolem obj. | m3 | 75,750 | | | | | |
| | Výměra=75,75 | 101,25-25,5
16 | 231 | 182911121 | Svah zpevnění h.1-4 prkny, kulatinou svah >1:2 do 1:1 | m2 | 22,500 | | | | 0,85433 | |
| | Výměra=22,50 | 6,5+7,0+9,0
| | | 1  Zemní práce CELKEM Kč : | | | | | | 0,85433 | |
| | | 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin | | | | | | | |
17 | 002 | 262401171 | Vrty pro injektáže prováděné přenosnými vrtacími kladivy povrchové D 13-56mm hl.<10m v hornině třídy 4 | m | 18,000 | | | | 0,00038 | |
| | Výměra=18,00 | 12*1,5
18 | 002 | 285947111 | Trny z bet.ocel.prům.do 20mm do 3m | kus | 12,000 | | | | 0,21735 | |
19 | 002 | 289472213 | Hloub.spar zd.lomkam.akt malt.hrub. | m2 | 46,440 | | | | 4,12218 | |
| | Výměra=46,44 | 46,44
20 | 002 | 289971221 | Zříz.vrstvy z geotext.ve skl.<1:2,5 Š<3m | m2 | 3,000 | | | | 0,00010 | |
| | Výměra=3,00 | 3,0*1,0
21 | | 6939600015 | Textilie netkaná  - geomříž | m2 | 3,300 | | | | 0,00066 | |
| | Výměra=3,30 | 3,0*1,1
| | | 2  Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč : | | | | | | 4,34067 | |
| | | 3 Svislé a komplet konstrukce | | | | | | | |
22 | 011 | 311261111 | Blok B osaz. 0,10m3 MC 25 | kus | 141,000 | | | | 18,11286 | |
| | | //osazení kamenných římsovek
| | Výměra=141,00 | 141
23 | | 5838520100 | Krycí deska - materiál žula - hrubá tl. 10 cm | m2 | 38,780 | | | | 9,30720 | |
| | Výměra=38,78 | 141*0,5*0,5*1,1
24 | 015 | 327212141 | Zeď nad zákl.opěr kam. - vyzdění opěrné zdi  z původního kameniva dle požadavků NPÚ | m3 | 38,880 | | | | 126,80682 | |
25 | | 5891620000 | Vápená zdící malta na bázi hydraulického vápna podle požadavku NPÚ - dodávka | m3 | 15,200 | | | | 32,71040 | |
26 | 015 | 327324126 | Zeď a val B20 (C16/20) železový | m3 | 48,420 | | | | 116,58761 | |
| | Výměra=48,42 | 1,1*0,3*45,0
| | | +0,3*1,2*6,0
| | | +0,3*3,3*15,0
| | | +0,3*2,3*24,0
27 | 015 | 327351211 | Zeď a val bed.zříz. | m2 | 261,240 | | | | 0,88299 | |
| | Výměra=261,24 | 2*0,3*45,0
| | | +2*1,2*6,0
| | | +2*3,3*15,0
| | | +2*2,3*24,0
| | | +0,3*1,1*10
| | | +0,3*1,2*2
| | | +0,3*3,3*3
| | | +0,3*2,3*5
28 | 015 | 327351221 | Zeď a val bed.odbed. | m2 | 261,240 | | | | | |
29 | 015 | 327361005 | Zeď výztuž Bž D<=12mm 10425 | t | 5,810 | | | | 5,86810 | |
| | Výměra=5,81 | 48,42*120,0*0,001
| | | 3  Svislé a komplet konstrukce CELKEM Kč : | | | | | | 310,27598 | |
| | | 6 Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů | | | | | | | |
30 | 015 | 622903111 | Očištění zdiva nebo betonu, zdí a valů před započetím oprav | m2 | 46,440 | | | | | |
| | Výměra=46,44 | 7,0*4,0+5,7*3,5/2+9,4*0,9
31 | 012 | 627991019 | Těs.spár.tmel. trvale pružným tmelem | m | 92,600 | | | | 0,19909 | |
| | | //svislé spáry žb zdi
| | Výměra=92,60 | +1,2*2*2
| | | +3,3*3*2
| | | +2,3*5*2
| | | //spára chodník - stěna
| | | +45
| | | 6  Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů CELKEM Kč : | | | | | | 0,19909 | |
| | | 9 Ostatní konstrukce a práce - bourání | | | | | | | |
32 | 221 | 919731123 | Zarov.styčné pl.podkl./krytu živič.tl.<20cm | m | 24,000 | | | | | |
33 | 221 | 919735113 | Řezání živič.krytu tl.=100-150mm | m | 24,000 | | | | 0,00161 | |
| | Výměra=24,00 | 1,5+14,0+8,5
34 | 011 | 953943121 | Výrobek osazení <1kg/kus do betonu | kus | 261,000 | | | | 0,02088 | |
| | | //dilatační trny ve svislých dil sparách
| | Výměra=261,00 | 10*(1,2*2+3,3*3+2,3*5)
| | | //prostupky pro drenážní potrubí
| | | +23
35 | | 2861176400 | Trubka kanalizační z tvrdého  PVC DN 150x5000 mm | m | 12,650 | | | | 0,03289 | |
| | Výměra=12,65 | 23*0,5*1,1
36 | | 5532050208 | Smykové trny DEHA CRET | kus | 238,000 | | | | 3,57000 | |
| | | //dilatační trny ve svislých dil sparách
| | Výměra=238,00 | 10*(1,2*2+3,3*3+2,3*5)
37 | 013 | 962022491 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC nebo vybourání otvorů ve zdivu plochy > 4 m2 - s archeologickým zajištěním | m3 | 76,830 | | | | 0,08805 | |
| | | //rozebrání horní vrtvy op zdi
| | Výměra=76,82 | (6,5+7,0+9,0)*0,5*0,6
| | | //bourání stáv opěrné zdi
| | | +0,5*(15,5*3,5/2+4,2*14,0/2+8,5*1,5/2+3,0*0,9/2)
| | | +0,5*(6,0*0,4+15,0*2,5+24,0*1,5)
38 | 015 | 966067111 | Rozebr.plotu tyč.lať.prk.drát.plech | m | 22,500 | | | | | |
| | | //rozebrání stáv dřev zábran
| | Výměra=22,50 | 6,5+7,0+9,0
39 | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybour.hmot na skládku do 1km | t | 11,700 | | | | | |
40 | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybour.hmot na skládku za každý další 1 km | t | 292,500 | | | | | |
| | Výměra=292,50 | 11,7*25
41 | 013 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybour. hmot do 10 m | t | 11,700 | | | | | |
42 | 006 | 979093190 | Poplatek za skládku - stavební suť | t | 7,470 | | | | | |
| | Výměra=7,47 | 11,27-3,8
43 | 006 | 979093191 | Poplatek za skládku - kontaminovaná  suť  - živice | t | 3,800 | | | | | |
44 | 015 | 998153131 | Přesun hmot pro zdi a valy z cihel, kamene, tvárnic, monolit.betonu do 20m | t | 319,38350 | | | | | |
| | | 9  Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč : | | | | | | 3,71343 | |
| | | HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč : | | | | | | 319,38350 | |
| | | REKAPITULACE :   H L A V N Í   S T A V E B N Í   V Ý R O B A
| | | 1  Zemní práce CELKEM Kč : | | | | | | 0,85433 | |
| | | 2  Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč : | | | | | | 4,34067 | |
| | | 3  Svislé a komplet konstrukce CELKEM Kč : | | | | | | 310,27598 | |
| | | 6  Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů CELKEM Kč : | | | | | | 0,19909 | |
| | | 9  Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč : | | | | | | 3,71343 | |
| | | HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč : | | | | | | 319,38350 | |

| | | P Ř I D R U Ž E N Á   S T A V E B N Í   V Ý R O B A | | | | | | | |
Poř. | Kód | Cen. č. | Z k r á c e n ý  p o p i s | Měrná | Množ. | | Ceny v Kč | | Hmotnost | Va | Va
č. | cen. | položky | c e n í k o v é  p o l o ž k y | jedn. | položky | Jedn. | Montáž | Dodávka | celkem [t] | př | ph
| | | 782  Obklady z kamene | | | | | | | |
45 | 782 | 782211140 | Kamen.obkl.podhl.rovn.měkk.25+30mm | m2 | 111,900 | | | | 7,67273 | |
| | Výměra=111,90 | 1,2*6,0+3,3*15,0+2,3*24,0
46 | | 5838520000 | Obklad haklíkový neupravený - materiál Žula Slatina | m2 | 123,090 | | | | 66,46860 | |
| | Výměra=123,09 | 111,9*1,1
47 | 782 | 782991100 | Kamen.dilatační spára výplň š.<20mm trvale pružným tmelem | m | 122,800 | | | | 0,02191 | |
| | | //svislé dil spáry
| | Výměra=122,80 | +1,2*2
| | | +3,3*3
| | | +2,3*5
| | | //vodor. spára mezi římsou a stěnou
| | | +45*2
| | | //dil spáry v římse
| | | +0,9*10
48 | 782 | 998782101 | Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výše do 6m | t | 74,16324 | | | | | |
| | | 782  Obklady z kamene CELKEM  Kč : | | | | | | 74,16324 | |
| | | PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč : | | | | | | 74,16324 | |
| | | REKAPITULACE :   P Ř I D R U Ž E N Á   S T A V E B N Í   V Ý R O B A
| | | 782  Obklady z kamene CELKEM  Kč : | | | | | | 74,16324 | |
| | | PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč : | | | | | | 74,16324 | |