***ZÁPIS***

**ze 9. kontrolního dne stavby „Rekonstrukce ulic Vítězná a Prašná",**

**který se konal dne 30. října 2013 v 9.00 hod v místě stavby.**

**Přítomni**: dle presenční listiny (v příloze)

**PROGRAM :**

1. Zahájení a přivítání účastníků
2. Kontrola úkolů z 8. KD
3. Průběh stavebních prací a výhled na další období
4. Různé
5. Úkoly z 9. KD
6. **Zahájení a přivítání účastníků**

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering Plus a.s.(TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

1. **Kontrola úkolů z 8. KD**

1.1. Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.

* Colas, a.s.
* **průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací**

1.2. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.

- zodpovídá: Colas, a.s. **- termín: po celou dobu výstavby**

1.3. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.

- zodpovídá: Colas, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**

 1.4. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací

 - zodpovídá: Colas, a.s.

- **termín:** **průběžně**

8.1. Svolat 9. KD

 - zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

**- termín**: **30.10.2013 v 9.00 hodin v místě stavby splněno**

1. **Průběh stavebních prací a výhled na další období**

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 30.10.2013 seznámil přítomné stavbyvedoucí p. Karel Zoubek a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

1. **Různé**
2. Na dnešním KD bylo dohodnuto,že kabely,které podcházejí pod vozovkou v km 0,337 a 0,350 budou zaměřeny a to pro ověření výškového vlivu stávajících kabelů včetně krytí na nově budované konstrukční vrstvy vozovky.
3. Je dořešeno odvodnění asfaltové plochy u garáží v ulici Prašná a to vytvořením úžlabí před vjezdy do garáží, čímž bude zamezeno zatékání vody do těchto prostor. Celá plocha bude vyspádována k vozovce.
4. Schodiště – upřesněno osazení 3 ks svítidel a napojení odvodnění do stávající kanalizace.
5. Zástupce zhotovitele požádal o upřesnění typu přístřešku u autobusové zastávky.

1. **Úkoly z 9. KD**

1.1. Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.

* Colas, a.s.
* **průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací**

1.2. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.

- zodpovídá: Colas, a.s. **- termín: po celou dobu výstavby**

1.3. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.

- zodpovídá: Colas, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**

 1.4. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací

 - zodpovídá: Colas, a.s.

- **termín:** **průběžně**

9.1. Upřesnit typ přístřešku u autobusových zastávek.

 - zodpovídá MMKV

 **- termín: do 6.11. 2013**

9.2. Svolat 10. KD

 - zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

**- termín**: **6.11.2013 v 9.00 hodin v místě stavby**

Zapsal: Spilka Petr