**Příloha č. 4**

**TECHNICKÉ SPLECIFIKACE**

**DODÁVKA VENKOVNÍCH HRACÍCH PRVKŮ PRO 2. MATEŘSKOU ŠKOLU V KARLOVÝCH VARECH**

|  |  |
| --- | --- |
| Ilustrační foto: | Prolézací tunel |
| Požadavek zadavatele | Nabídka dodavatele |
| Popis  |
| Počet kusů  | 3 |  |
| Stav  | nový |  |
| Typ: | Venkovní  |  |
| Výška: | 1 - 1,5 m max. |  |
| Maximální výška pádu: | Do 1 m  |  |
| Délka: | 5 – 6 metrů  |  |
| Barva: | Kombinace minimálně 3 barev (například oranžová, žlutá, zelená)  |  |
| Konstrukce: | Ocelová opatřená proti korozi a oděru Část pevná, část z lan z vnitřním ocelovým jádrem s potahem  |  |
| Čelo: | Umělohmotné nebo dřevěné opatřené barvou s libovolným tvarem  |  |
| Věk: | Od 3 let dítěte (MŠ) |  |
| Další požadavky: | Montáž na místě určení  |  |
|  | Doprava  |  |
| Záruční doba: | Minimálně 2 roky |  |
| Umístění:  | MŠ KrušnohorskáMŠ Vilová MŠ Fibichova  | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže**  |  |
| **DPH za jednotku**  |  |
| **Jednotková cena včetně DPH**  |  |
| **Celková cena (za 3 jednotky) včetně DPH** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ilustrační foto: | LANOVÁ PYRAMIDA  |
| Požadavek zadavatele | Nabídka dodavatele |
| Popis  |
| Počet kusů  | 2 |  |
| Stav  | nový |  |
| Typ: | Venkovní  |  |
| Výška: | 2,5 - 3 m |  |
| Maximální výška pádu: | Do 1 m |  |
| průměr: | Do 7 m  |  |
| Barva: | Minimálně červená, žlutá, zelená (samostatně nebo v kombinaci). |  |
| Konstrukce: | Nosný sloup ocelový opatřený proti korozi a oděru Lana z vnitřním ocelovým jádrem s potahem  |  |
| Spojovací materiál: | Odolný proti klimatickým změnám a proti korozi  |  |
| Věk: | Od 3 let dítěte (MŠ) |  |
| Další požadavky: | Montáž na místě určení  |  |
|  | Doprava  |  |
| Záruční doba: | Minimálně 2 roky |  |
| Umístění: | MŠ Krušnohorská MŠ Vilová  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže**  |  |
| **DPH za jednotku**  |  |
| **Jednotková cena včetně DPH**  |  |
| **Celková cena (za 2 jednotky) včetně DPH** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ilustrační foto: | HERNÍ SESTAVA  **Velká**  |
| Požadavek zadavatele | Nabídka dodavatele |
| Popis  |
| Počet kusů  | 4 |  |
| Stav  | nový |  |
| Typ: | Venkovní  |  |
| Výška: | Do 4,5 m (vrchol věže/í včetně stříšky) |  |
| Maximální výška pádu: | Do 1 m |  |
| Plocha pro montáž | Min. 7x7m max. 9x9m |  |
| rozměry: | Nerozhoduje  |  |
| Barva: | Minimálně 3 barvy v kombinaci - například červená, zelená, žlutá |  |
| Konstrukce: | Dřevěná, stabilně ukotvená, případné ocelové (kotvící) prvky odolné vůči korozi, skluzavka plast,Bezpečnostní prvky –madla, kovové bariéry, zabezpečené hrany  |  |
| Spojovací materiál: | Odolný proti klimatickým změnám a proti korozi  |  |
| Věk: | Od 3 let dítěte (MŠ) |  |
| Hrací prvky sestavy:  | Minimálně: dvě věže, kovové bariéry, lanový most mezi věžemi, prolézačka, skluzavka, šikmá stoupací plocha (síť nebo lezecká stěna), rovná stoupací plocha schody, nebo nášlapy)  |  |
| Další požadavky: | Montáž na místě určení  |  |
|  | Doprava  |  |
| Záruční doba: | Minimálně 2 roky |  |
| Umístění: | MŠ Sedlec MŚ Truhlářská MŠ Mládežnická MŠ Fibichova  | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže**  |  |
| **DPH za jednotku**  |  |
| **Jednotková cena včetně DPH**  |  |
| **Celková cena (za 4 jednotky) včetně DPH** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ilustrační foto: | HERNÍ SESTAVA  **Malá**  |
| Požadavek zadavatele | Nabídka dodavatele |
| Popis  |
| Počet kusů  | 2 |  |
| Stav  | nový |  |
| Typ: | Venkovní  |  |
| Výška: | Do 3 – 4,5 m (vrchol věže) se stříškou ve tvaru jehlanu  |  |
| Maximální výška pádu: | Do 1 m |  |
| rozměry: | Nerozhoduje  |  |
| Plocha pro montáž: | Min. 4x7m max. 9x6m |  |
| Barva: | Kombinace minimálně tří barev (například červená, žlutá, zelená)  |  |
| Konstrukce: | Dřevěná, stabilně ukotvená, případné ocelové (kotvící) prvky odolné vůči korozi, skluzavka plast Bezpečnostní prvky: - madla, kovové bariéry, zabezpečené hrany  |  |
| Spojovací materiál: | Odolný proti klimatickým změnám a proti korozi  |  |
| Věk: | Od 3 let dítěte (MŠ) |  |
| Hrací prvky sestavy:  | Minimálně: jedna věž se stříškou ve tvaru jehlanu, prolézačka, skluzavka, šikmá stoupací plocha (síť nebo lezecká stěna) |  |
| Další požadavky: | Montáž na místě určení  |  |
|  | Doprava  |  |
| Záruční doba: | Minimálně 2 roky |  |
| Umístění: | MŠ Mládežnická  | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže**  |  |
| **DPH za jednotku**  |  |
| **Jednotková cena včetně DPH**  |  |
| **Celková cena (za 2 jednotky) včetně DPH** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ilustrační foto: | ALTÁN |
| Požadavek zadavatele | Nabídka dodavatele |
| Popis  |
| Počet kusů  | 1 |  |
| Stav  | nový |  |
| Typ: | Venkovní  |  |
| Tvar: | Čtyřhran nebo šestihran  |  |
| Výška: | Min. 3 m (vrchol ) |  |
| rozměry: | Min. 3 x 3 m |  |
| Barva: | Nerozhoduje  |  |
| Konstrukce: | Dřevěná, stabilně ukotvená, podlážka - dřevěná nebo pryžová, střecha stanováMin. ze 2/3 obvodu částečně do výšky 1,20 m opláštěná (poznámka: není podmínkou, aby plášť byl plný)  |  |
| Spojovací materiál: | Odolný proti klimatickým změnám a proti korozi  |  |
| Věk: | Od 3 let dítěte (MŠ) |  |
| Další požadavky: | Montáž na místě určení  |  |
|  | Doprava  |  |
| Záruční doba: | Minimálně 2 roky |  |
| Umístění: | MŠ Truhlářská  | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže**  |  |
| **DPH za jednotku**  |  |
| **Jednotková cena včetně DPH**  |  |
| **Celková cena (za 1 jednotku) včetně DPH** |  |

**Souhrnný přehled a celková kalkulace herních prvků 1-5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.č.** | **Venkovní herní prvky**  | **Počet** **ks** | **Jednotková cena dodávky****Bez DPH** | **Cena za montáž** | **Celková cena bez DPH** | **Celková cena včetně DPH** |
| 1. | Prolézací tunel  | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Lanová pyramida  | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Herní sestava – velká | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Herní sestava – malá | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Venkovní altán  | 1 |  |  |  |  |
| **Celkem**  |  |  |  |  |