**Příloha č. 9**

**TECHNICKÉ SPLECIFIKACE**

**ČÁST B – DODÁVKA VENKOVNÍCH HRACÍCH PRVKŮ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ilustrační foto:prolezacka-housenka-maxi | Prolézací tunel |
| Požadavek zadavatele | Nabídka dodavatele |
| Popis  |
| Počet kusů  | 3 |  |
| Stav  | nový |  |
| Typ: | Venkovní  |  |
| Výška: | 1 - 1,5 m max. |  |
| Maximální výška pádu: | Do 1 m  |  |
| Délka: | 5 – 6 metrů  |  |
| Barva: | Nerozhoduje  |  |
| Konstrukce: | Ocelová opatřená proti korozi a oděru Část pevná, část z lan z vnitřním ocelovým jádrem s potahem  |  |
| Čelo: | Umělohmotné nebo dřevěné opatřené barvou s libovolném tvaru  |  |
| Věk: | Od 3 let dítěte (MŠ) |  |
| Další požadavky: | Montáž na místě určení  |  |
|  | Doprava  |  |
| Záruční doba: | Minimálně 2 roky |  |
| Umístění:  | MŠ KrušnohorskáMŠ Vilová MŠ Fibichova  | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže**  |  |
| **DPH za jednotku**  |  |
| **Jednotková cena včetně DPH**  |  |
| **Celková cena (za 3 jednotky) včetně DPH** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ilustrační foto:Lanová pyramida PY-25-1K | LANOVÁ PYRAMIDA  |
| Požadavek zadavatele | Nabídka dodavatele |
| Popis  |
| Počet kusů  | 2 |  |
| Stav  | nový |  |
| Typ: | Venkovní  |  |
| Výška: | Do 2 m |  |
| Maximální výška pádu: | Do 1 m |  |
| průměr: | Do 7 m  |  |
| Barva: | Nerozhoduje  |  |
| Konstrukce: | Nosný sloup ocelový opatřený proti korozi a oděru Lana z vnitřním ocelovým jádrem s potahem  |  |
| Spojovací materiál: | Odolný proti klimatickým změnám a proti korozi  |  |
| Věk: | Od 3 let dítěte (MŠ) |  |
| Další požadavky: | Montáž na místě určení  |  |
|  | Doprava  |  |
| Záruční doba: | Minimálně 2 roky |  |
| Umístění: | MŠ Krušnohorská MŠ Vilová  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže**  |  |
| **DPH za jednotku**  |  |
| **Jednotková cena včetně DPH**  |  |
| **Celková cena (za 2 jednotky) včetně DPH** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ilustrační foto: | HERNÍ SESTAVA  Varianta 1 |
| Požadavek zadavatele | Nabídka dodavatele |
| Popis  |
| Počet kusů  | 4 |  |
| Stav  | nový |  |
| Typ: | Venkovní  |  |
| Výška: | Do 3 m (vrchol věže/í) |  |
| Maximální výška pádu: | Do 1 m |  |
| rozměry: | Nerozhoduje  |  |
| Barva: | Nerozhoduje  |  |
| Konstrukce: | Dřevěná, stabilně ukotvená, případné ocelové (kotvící) prvky odolné vůči korozi, skluzavka plast |  |
| Spojovací materiál: | Odolný proti klimatickým změnám a proti korozi  |  |
| Věk: | Od 3 let dítěte (MŠ) |  |
| Hrací prvky sestavy:  | Minimálně: Schody, prolézačka, skluzavka, šikmá stoupací plocha (síť nebo lezecká stěna) |  |
| Další požadavky: | Montáž na místě určení  |  |
|  | Doprava  |  |
| Záruční doba: | Minimálně 2 roky |  |
| Umístění: | MŠ Sedlec MŚ Truhlářská MŠ Mládežnická MŠ Fibichova  | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže**  |  |
| **DPH za jednotku**  |  |
| **Jednotková cena včetně DPH**  |  |
| **Celková cena (za 5 jednotek) včetně DPH** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ilustrační foto: | HERNÍ SESTAVA  Varianta 2 Různá od varianty 1 |
| Požadavek zadavatele | Nabídka dodavatele |
| Popis  |
| Počet kusů  | 1 |  |
| Stav  | nový |  |
| Typ: | Venkovní  |  |
| Výška: | Do 3 m (vrchol věže/í) |  |
| Maximální výška pádu: | Do 1 m |  |
| rozměry: | Nerozhoduje  |  |
| Barva: | Nerozhoduje  |  |
| Konstrukce: | Dřevěná, stabilně ukotvená, případné ocelové (kotvící) prvky odolné vůči korozi, skluzavka plast  |  |
| Spojovací materiál: | Odolný proti klimatickým změnám a proti korozi  |  |
| Věk: | Od 3 let dítěte (MŠ) |  |
| Hrací prvky sestavy:  | Minimálně: Schody, prolézačka, skluzavka, šikmá stoupací plocha (síť nebo lezecká stěna) |  |
| Další požadavky: | Montáž na místě určení  |  |
|  | Doprava  |  |
| Záruční doba: | Minimálně 2 roky |  |
| Umístění: | MŠ Mládežnická  | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže**  |  |
| **DPH za jednotku**  |  |
| **Jednotková cena včetně DPH**  |  |
| **Celková cena (za 5 jednotek) včetně DPH** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ilustrační foto: | ALTÁN |
| Požadavek zadavatele | Nabídka dodavatele |
| Popis  |
| Počet kusů  | 1 |  |
| Stav  | nový |  |
| Typ: | Venkovní  |  |
| Výška: | Do 3 m (vrchol ) |  |
| rozměry: | 3 x 3 m |  |
| Barva: | Nerozhoduje  |  |
| Konstrukce: | Dřevěná, stabilně ukotvená, s dřevěnou nebo pryžovou podlážkou, střecha stanová  |  |
| Spojovací materiál: | Odolný proti klimatickým změnám a proti korozi  |  |
| Věk: | Od 3 let dítěte (MŠ) |  |
| Další požadavky: | Montáž na místě určení  |  |
|  | Doprava  |  |
| Záruční doba: | Minimálně 2 roky |  |
| Umístění: | MŠ Truhlářská  | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže**  |  |
| **DPH za jednotku**  |  |
| **Jednotková cena včetně DPH**  |  |
| **Celková cena (za 1 jednotku) včetně DPH** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.č.** | **Venkovní herní prvky**  | **Počet** **ks** | **Jednotková cena dodávky****Bez DPH** | **Cena za montáž** | **Celková cena bez DPH** | **Celková cena včetně DPH** |
| 1. | Prolézací tunel  | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Lanová pyramida  | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Herní sestava – varianta 1 | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Herní sestava – varianta 2 | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Venkovní altán  | 1 |  |  |  |  |
| **Celkem**  |  |  |  |  |