**Příloha č. 4**

**TECHNICKÉ SPLECIFIKACE**

**DODÁVKA VENKOVNÍCH HRACÍCH PRVKŮ PRO 2. MATEŘSKOU ŠKOLU V KARLOVÝCH VARECH**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | |  | |
| Ilustrační foto: | | | **Herní sestava**  malá | |
| Požadavek zadavatele | | | | Nabídka dodavatele |
| Popis | | | | |
| Počet kusů | | 1 | |  |
| Charakter výdaje: | | Investiční | |  |
| Stav | | Nový | |  |
| Typ: | | Venkovní | |  |
| Výška: | | Do 3 – 4,5 m (vrchol věže) se stříškou ve tvaru jehlanu | |  |
| Maximální výška pádu: | | Do 1 m | |  |
| Rozměry: | | Nerozhoduje | |  |
| Barva: | | Kombinace 3 barev (například červená, žlutá, zelená) | |  |
| Dopadová plocha: | | min. 4 x 7 m | |  |
| Konstrukce: | | Dřevěná, stabilně ukotvená, případné ocelové (kotvící) prvky odolné vůči korozi, skluzavka plast | |  |
| Bezpečnostní prvky: | | madla, bariéry, zabezpečené hrany | |  |
| Spojovací materiál: | | Odolný proti klimatickým změnám a korozi | |  |
| Věk: | | Od 3 let dítěte (MŠ) | |  |
| Hrací prvky sestavy: | | Minimálně jedna věž se stříškou ve tvaru jehlanu, prolézačka, skluzavka, šikmá stoupací plocha (síť nebo lezecká stěna) | |  |
| Další požadavky: | | Doprava na místo určení, montáž | |  |
| Záruční doba: | | Minimálně 2 roky | |  |
| Umístění: | | MŠ Dvořákova | | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně dopravy a montáže** |  |
| **DPH za jednotku** |  |
| **Jednotková cena včetně DPH** |  |
| **Celková cena (za 1 jednotku) včetně DPH** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | |  | |
| Ilustrační foto: | | | LANOVÁ PYRAMIDA | |
| Požadavek zadavatele | | | | Nabídka dodavatele |
| Popis | | | | |
| Počet kusů | | 5 | |  |
| Stav | | nový | |  |
| Charakter výdaje: | | Investiční | |  |
| Typ: | | Venkovní | |  |
| Výška: | | Do 2,5 - 3 m | |  |
| Maximální výška pádu: | | Do 1 m | |  |
| průměr: | | Do 7 m | |  |
| Barva: | | Např. červená, žlutá, zelená (samostatně nebo v kombinaci) | |  |
| Konstrukce: | | Nosný sloup ocelový opatřený proti korozi a oděru  Lana z vnitřním ocelovým jádrem s potahem | |  |
| Spojovací materiál: | | Odolný proti klimatickým změnám a proti korozi | |  |
| Věk: | | Od 3 let dítěte (MŠ) | |  |
| Další požadavky: | | Doprava na místo určení, montáž | |  |
| Záruční doba: | | Minimálně 2 roky | |  |
| Umístění: | | MŠ Sedlec  MŠ Kpt. Jaroše  MŠ Truhlářská  MŠ Mládežnická  MŠ Fibichova | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže** |  |
| **DPH za jednotku** |  |
| **Jednotková cena včetně DPH** |  |
| **Celková cena (za 5 jednotek) včetně DPH** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | |  | |
| Ilustrační foto: | | | HERNÍ SESTAVA **Velká** | |
| Požadavek zadavatele | | | | Nabídka dodavatele |
| Popis | | | | |
| Počet kusů | | 1 | |  |
| Stav | | nový | |  |
| Charakter výdaje: | | Investiční | |  |
| Typ: | | Venkovní | |  |
| Výška: | | Do 4,5 m (vrchol věže/í včetně stříšky) | |  |
| Maximální výška pádu: | | Do 1 m | |  |
| rozměry: | | Nerozhoduje | |  |
| Barva: | | Minimálně 3 barvy v kombinaci - například červená, zelená, žlutá | |  |
| Konstrukce: | | Dřevěná, stabilně ukotvená, případné ocelové (kotvící) prvky odolné vůči korozi, skluzavka plast, | |  |
| Bezpečnostní prvky: | | Madla, bariéry, zabezpečené hrany | |  |
| Spojovací materiál: | | Odolný proti klimatickým změnám a proti korozi | |  |
| Věk: | | Od 3 let dítěte (MŠ) | |  |
| Hrací prvky sestavy: | | Minimálně: dvě věže, kovové bariéry, lanový most mezi věžemi, prolézačka, skluzavka, šikmá stoupací plocha (síť nebo lezecká stěna), rovná stoupací plocha schody, nebo nášlapy) | |  |
| Další požadavky: | | Doprava na místo určení, montáž | |  |
| Záruční doba: | | Minimálně 2 roky | |  |
| Umístění: | | MŠ Dvořákova | | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže** |  |
| **DPH za jednotku** |  |
| **Jednotková cena včetně DPH** |  |
| **Celková cena (za 1 jednotku) včetně DPH** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | |  | |
| Ilustrační foto: | | | TROJHOUPAČKA | |
| Požadavek zadavatele | | | | Nabídka dodavatele |
| Popis | | | | |
| Počet kusů | | 1 | |  |
| Stav | | nový | |  |
| Typ: | | Venkovní | |  |
| Charakter výdaje: | | Investiční | |  |
| Výška: | | Maximálně do 2 metrů | |  |
| Maximální výška pádu: | | Do 1 m | |  |
| rozměry: | | Nerozhoduje | |  |
| Barva: | | Červená | |  |
| Konstrukce: | | Celokovová (ušlechtilá ocel) stabilně ukotvená, případné ocelové (kotvící) prvky odolné vůči korozi, závěsy řetězové odolné proti korozi, sedátka mohou být odlišná (normální, bezpečnostní („Baby“), větší kulaté sedátko o průměru 1 m („hnízdo“) | |  |
| Spojovací materiál: | | Odolný proti klimatickým změnám a proti korozi | |  |
| Věk: | | Od 3 let dítěte (MŠ) | |  |
| Dopadová plocha | | Pryž (musí být součástí dodávky) | |  |
| Další požadavky: | | Doprava na místo určení, montáž | |  |
| Záruční doba: | | Minimálně 2 roky | |  |
| Umístění: | | MŠ Javorová | | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže** |  |
| **DPH za jednotku** |  |
| **Jednotková cena včetně DPH** |  |
| **Celková cena (za 1 jednotku) včetně DPH** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | |  | |
| Ilustrační foto: | | | PROLÉZACÍ TUNEL | |
| Požadavek zadavatele | | | | Nabídka dodavatele |
| Popis | | | | |
| Počet kusů | | 3 | |  |
| Stav | | nový | |  |
| Typ: | | Venkovní | |  |
| Charakter výdaje: | | Neinvestiční | |  |
| Maximální výška pádu: | | Do 1 m | |  |
| Délka: | | 5 – 6 metrů | |  |
| Barva: | | Kombinace minimálně 3 barev (například oranžová, žlutá, zelená) | |  |
| Konstrukce: | | Ocelová, opatřená proti korozi a oděru  Část pevná, část z lan z vnitřním ocelovým jádrem s potahem | |  |
| Čelo: | | Umělohmotné nebo dřevěné opatřené barvou s libovolným tvarem | |  |
| Spojovací materiál: | | Odolný proti klimatickým změnám a proti korozi | |  |
| Věk: | | Od 3 let dítěte (MŠ) | |  |
| Další požadavky: | | Doprava na místo určení, montáž | |  |
| Záruční doba: | | Minimálně 2 roky | |  |
| Umístění: | | MŠ Truhlářská  MŠ Mládežnická  MŠ Dvořákova | | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže** |  |
| **DPH za jednotku** |  |
| **Jednotková cena včetně DPH** |  |
| **Celková cena (za 3 jednotky) včetně DPH** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | |  | |
| Ilustrační foto: | | | Houpadlo na pružině dvojité | |
| Požadavek zadavatele | | | | Nabídka dodavatele |
| Popis | | | | |
| Počet kusů | | 9 | |  |
| Stav | | nový | |  |
| Typ: | | Venkovní | |  |
| Charakter výdaje: | | Neinvestiční | |  |
| Maximální výška pádu: | | Do 0,6 m | |  |
| Délka: | | Do 110 cm | |  |
| Barva: | | Dle charakteru houpadla (zvířátka, dopravní prostředky) – barvy červená, žlutá, zelená, modrá nebo jejich vkusné kombinace | |  |
| Konstrukce: | | Konstrukce houpadla kvalitní plast, sedátka z trvanlivého materiálu vhodného materiálu pro venkovní použití, zaručená stálost povrchu a barevnosti, pružina z kvalitní oceli s odolností proti povětrnostním vlivům a korozi | |  |
| Spojovací materiál: | | Odolný proti klimatickým změnám a proti korozi | |  |
| Dopadová plocha: | | Pryž (musí být součást dodávky) | |  |
| Věk: | | Od 3 let dítěte (MŠ) | |  |
| Další požadavky: | | Doprava na místo určení, montáž | |  |
| Záruční doba: | | Minimálně 2 roky | |  |
| Umístění: | | MŠ Vilová  MŠ Truhlářská  MŠ Mládežnická  MŠ Fibichova  MŠ Dvořákova | | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže** |  |
| **DPH za jednotku** |  |
| **Jednotková cena včetně DPH** |  |
| **Celková cena (za 9 jednotek) včetně DPH** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | |  | |
| Ilustrační foto: | | | Houpadlo na pružině jednoduché (plast) | |
| Požadavek zadavatele | | | | Nabídka dodavatele |
| Popis | | | | |
| Počet kusů | | 12 | |  |
| Stav | | nový | |  |
| Typ: | | Venkovní | |  |
| Charakter výdaje: | | Neinvestiční | |  |
| Maximální výška pádu: | | Do 0,6 m | |  |
| Délka: | | Do 110 cm | |  |
| Výška: | | Do 95 cm | |  |
| Barva: | | Dle charakteru houpadla (zvířátka, dopravní prostředky) – barvy červená, žlutá, zelená, modrá nebo jejich vkusné kombinace | |  |
| Konstrukce: | | Konstrukce houpadla kvalitní plast, sedátka z trvanlivého materiálu vhodného materiálu pro venkovní použití, zaručená stálost povrchu a barevnosti, pružina z kvalitní oceli s odolností proti povětrnostním vlivům a korozi | |  |
| Spojovací materiál: | | Odolný proti klimatickým změnám a proti korozi | |  |
| Dopadová plocha: | | Pryž (musí být součást dodávky) | |  |
| Věk: | | Od 3 let dítěte (MŠ) | |  |
| Další požadavky: | | Doprava na místo určení, montáž | |  |
| Záruční doba: | | Minimálně 2 roky | |  |
| Umístění: | | MŠ Krušnohorská  MŠ Vilová  MŠ Truhlářská  MŠ Mládežnická  MŠ Fibichova  MŠ Dvořákova | | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže** |  |
| **DPH za jednotku** |  |
| **Jednotková cena včetně DPH** |  |
| **Celková cena (za 12 jednotek) včetně DPH** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | |  | |
| Ilustrační foto: | | | Houpadlo na pružině jednoduché (dřevo) | |
| Požadavek zadavatele | | | | Nabídka dodavatele |
| Popis | | | | |
| Počet kusů | | 6 | |  |
| Stav | | nový | |  |
| Typ: | | Venkovní | |  |
| Charakter výdaje: | | Neinvestiční | |  |
| Maximální výška pádu: | | Do 0,6 m | |  |
| Délka: | | Do 110 cm | |  |
| Výška: | | Do 95 cm | |  |
| Barva: | | Přírodní dřevo | |  |
| Konstrukce: | | Konstrukce houpadla včetně sedátka ze dřeva ošetřeného pro venkovní použití, pružina z kvalitní oceli s odolností proti povětrnostním vlivům a korozi | |  |
| Spojovací materiál: | | Odolný proti klimatickým změnám a proti korozi | |  |
| Dopadová plocha: | | Pryž (musí být součást dodávky) | |  |
| Věk: | | Od 3 let dítěte (MŠ) | |  |
| Další požadavky: | | Doprava na místo určení, montáž | |  |
| Záruční doba: | | Minimálně 2 roky | |  |
| Umístění: | | MŠ Sedlec  MŠ Javorová  MŠ Kpt. Jaroše | | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže** |  |
| **DPH za jednotku** |  |
| **Jednotková cena včetně DPH** |  |
| **Celková cena (za 6 jednotek) včetně DPH** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | |  | |
| Ilustrační foto: | | | Šplhací rampa do svahu | |
| Požadavek zadavatele | | | | Nabídka dodavatele |
| Popis | | | | |
| Počet kusů | | 2 | |  |
| Stav | | nový | |  |
| Typ: | | Venkovní | |  |
| Charakter výdaje: | | Neinvestiční | |  |
| Maximální výška pádu: | | Do 0,20 m | |  |
| Délka: | | Do 410 cm | |  |
| Šířka: | | 125 cm | |  |
| Barva: | | Nerozhoduje | |  |
| Konstrukce: | | Dřevěná, dřevěná stupadla s hladkým povrchem, opatřeno kvalitním ošetřujícím nátěrem, barevné lano, na styku s podložkou (travnatý povrch) opatřená proti pronikání vlhkosti | |  |
| Věk: | | Od 3 let dítěte (MŠ) | |  |
| Další požadavky: | | Doprava na místo určení, montáž | |  |
| Záruční doba: | | Minimálně 2 roky | |  |
| Umístění: | | MŠ Kpt. Jaroše  MŠ Dvořákova | | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže** |  |
| **DPH za jednotku** |  |
| **Jednotková cena včetně DPH** |  |
| **Celková cena (za 2 jednotky) včetně DPH** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | |  | |
| Ilustrační foto: | | | Lezecká stěna do svahu | |
| Požadavek zadavatele | | | | Nabídka dodavatele |
| Popis | | | | |
| Počet kusů | | 3 | |  |
| Stav | | nový | |  |
| Typ: | | Venkovní | |  |
| Charakter výdaje: | | Neinvestiční | |  |
| Maximální výška pádu: | | Do 0,20 m | |  |
| Délka: | | Do 410 cm | |  |
| Šířka: | | 125 cm | |  |
| Barva: | | Nerozhoduje | |  |
| Konstrukce: | | Dřevěná s hladkým povrchem, opatřeno kvalitním ošetřujícím nátěrem, barevné úchyty, na styku s podložkou (travnatý povrch) opatřená proti pronikání vlhkosti | |  |
| Věk: | | Od 3 let dítěte (MŠ) | |  |
| Další požadavky: | | Doprava na místo určení, montáž | |  |
| Záruční doba: | | Minimálně 2 roky | |  |
| Umístění: | | MŠ Kpt. Jaroše  MŠ Dvořákova  MŠ Truhlářská | | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže** |  |
| **DPH za jednotku** |  |
| **Jednotková cena včetně DPH** |  |
| **Celková cena (za 3 jednotky) včetně DPH** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | |  | |
| Ilustrační foto: | | | Balanční lávka | |
| Požadavek zadavatele | | | | Nabídka dodavatele |
| Popis | | | | |
| Počet kusů | | 1 | |  |
| Stav | | nový | |  |
| Typ: | | Venkovní | |  |
| Charakter výdaje: | | Neinvestiční | |  |
| Maximální výška pádu: | | Do 1,0 m | |  |
| Délka: | | Do 2 – 2,5 m | |  |
| Výška: | | Do 1 m | |  |
| Šířka: | | Do 1 m | |  |
| Barva: | | Přírodního dřeva | |  |
| Konstrukce: | | Dřevěná konstrukce na ocelových patkách kotvené do betonového lože. Příčné zavěšené trámky dřevěného nebo plastové. Závěs řetěz nebo tyčovina. Všechny kovové části a spojovací materiál s ošetřením proti povětrnostním vlivům a korozi. Dřevěné části s impregnací a kvalitním ošetřujícím nátěrem. | |  |
| Věk: | | Od 3 let dítěte (MŠ) | |  |
| Další požadavky: | | Doprava na místo určení, montáž | |  |
| Záruční doba: | | Minimálně 2 roky | |  |
| Umístění: | | MŠ Kpt. Jaroše  MŠ Krušnohorská | | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže** |  |
| **DPH za jednotku** |  |
| **Jednotková cena včetně DPH** |  |
| **Celková cena (za 2 jednotek) včetně DPH** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | |  | |
| Ilustrační foto: | | | Balanční kladiny | |
| Požadavek zadavatele | | | | Nabídka dodavatele |
| Popis | | | | |
| Počet kusů | | 2 | |  |
| Stav | | nový | |  |
| Typ: | | Venkovní | |  |
| Charakter výdaje: | | Neinvestiční | |  |
| Maximální výška pádu: | | Do 0,30 m | |  |
| Délka: | | Do 400 cm (s jedno nebo dvěma zalomením – po zalomení může být výškově uskočena) | |  |
| Výška : | | 30 cm v nejvyšším bodě | |  |
| Barva: | | Přírodního dřeva | |  |
| Konstrukce: | | Dřevěná (hranoly) na ocelových patkách kotvené do betonového lože. Kovové části a spojovací materiál s ošetřením proti povětrnostním vlivům a korozi. Dřevěné části s impregnací a kvalitním ošetřujícím nátěrem. | |  |
| Věk: | | Od 3 let dítěte (MŠ) | |  |
| Další požadavky: | | Doprava na místo určení, montáž | |  |
| Záruční doba: | | Minimálně 2 roky | |  |
| Umístění: | | MŠ Kpt. Jaroše  MŠ Krušnohorská | | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže** |  |
| **DPH za jednotku** |  |
| **Jednotková cena včetně DPH** |  |
| **Celková cena (za 2 jednotek) včetně DPH** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.č.** | **Venkovní herní prvky** | **Počet**  **ks** | **Jednotková cena dodávky**  **Bez DPH** | **Cena za montáž** | **Celková cena bez DPH** | **Celková cena včetně DPH** |
| 1. | Herní sestava malá | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Lanová pyramida | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Herní sestava – velká | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Řetězová trojhoupačka | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Prolézací tunel | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Dvojhoupadlo na pružině | 9 |  |  |  |  |
| 7. | Houpadlo na pružině (plast) | 12 |  |  |  |  |
| 8. | Houpadlo na pružině (dřevo) | 6 |  |  |  |  |
| 9. | Šplhací stěna do svahu | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Lezecí stěn a do svahu | 3 |  |  |  |  |
| 11. | Balanční lávka | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Balanční kladiny | 2 |  |  |  |  |
| **Celkem 44** | | |  |  |  |  |