**Příloha č. 4**

**TECHNICKÉ SPLECIFIKACE**

**DODÁVKA VENKOVNÍCH HRACÍCH PRVKŮ PRO 2. MATEŘSKOU ŠKOLU V KARLOVÝCH VARECH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| Ilustrační foto: | **Herní sestava**malá |
| Požadavek zadavatele | Nabídka dodavatele |
| Popis  |
| Počet kusů  | 1 |  |
| Charakter výdaje: | Investiční  |  |
| Stav  | Nový |  |
| Typ: | Venkovní  |  |
| Výška: | Do 3 – 4,5 m (vrchol věže) se stříškou ve tvaru jehlanu  |  |
| Maximální výška pádu: | Do 1 m |  |
| Rozměry: | Nerozhoduje |  |
| Barva: | Kombinace 3 barev (například červená, žlutá, zelená) |  |
| Dopadová plocha: | min. 4 x 7 m |  |
| Konstrukce: | Dřevěná, stabilně ukotvená, případné ocelové (kotvící) prvky odolné vůči korozi, skluzavka plast  |  |
| Bezpečnostní prvky: | madla, bariéry, zabezpečené hrany |  |
| Spojovací materiál: | Odolný proti klimatickým změnám a korozi |  |
| Věk: | Od 3 let dítěte (MŠ) |  |
| Hrací prvky sestavy: | Minimálně jedna věž se stříškou ve tvaru jehlanu, prolézačka, skluzavka, šikmá stoupací plocha (síť nebo lezecká stěna) |  |
| Další požadavky: | Doprava na místo určení, montáž |  |
| Záruční doba: | Minimálně 2 roky  |  |
| Umístění:  | MŠ Dvořákova  | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně dopravy a montáže**  |  |
| **DPH za jednotku**  |  |
| **Jednotková cena včetně DPH**  |  |
| **Celková cena (za 1 jednotku) včetně DPH** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 |  |  |
| Ilustrační foto: | LANOVÁ PYRAMIDA  |
| Požadavek zadavatele | Nabídka dodavatele |
| Popis  |
| Počet kusů  | 5 |  |
| Stav  | nový |  |
| Charakter výdaje: | Investiční  |  |
| Typ: | Venkovní  |  |
| Výška: | Do 2,5 - 3 m |  |
| Maximální výška pádu: | Do 1 m |  |
| průměr: | Do 7 m  |  |
| Barva: | Např. červená, žlutá, zelená (samostatně nebo v kombinaci) |  |
| Konstrukce: | Nosný sloup ocelový opatřený proti korozi a oděru Lana z vnitřním ocelovým jádrem s potahem  |  |
| Spojovací materiál: | Odolný proti klimatickým změnám a proti korozi  |  |
| Věk: | Od 3 let dítěte (MŠ) |  |
| Další požadavky: | Doprava na místo určení, montáž  |  |
| Záruční doba: | Minimálně 2 roky |  |
| Umístění: | MŠ SedlecMŠ Kpt. JarošeMŠ Truhlářská MŠ Mládežnická MŠ Fibichova |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže**  |  |
| **DPH za jednotku**  |  |
| **Jednotková cena včetně DPH**  |  |
| **Celková cena (za 5 jednotek) včetně DPH** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 |  |  |
| Ilustrační foto: | HERNÍ SESTAVA  **Velká**  |
| Požadavek zadavatele | Nabídka dodavatele |
| Popis  |
| Počet kusů  | 1 |  |
| Stav  | nový |  |
| Charakter výdaje: | Investiční  |  |
| Typ: | Venkovní  |  |
| Výška: | Do 4,5 m (vrchol věže/í včetně stříšky) |  |
| Maximální výška pádu: | Do 1 m |  |
| rozměry: | Nerozhoduje  |  |
| Barva: | Minimálně 3 barvy v kombinaci - například červená, zelená, žlutá |  |
| Konstrukce: | Dřevěná, stabilně ukotvená, případné ocelové (kotvící) prvky odolné vůči korozi, skluzavka plast, |  |
| Bezpečnostní prvky: | Madla, bariéry, zabezpečené hrany  |  |
| Spojovací materiál: | Odolný proti klimatickým změnám a proti korozi  |  |
| Věk: | Od 3 let dítěte (MŠ) |  |
| Hrací prvky sestavy:  | Minimálně: dvě věže, kovové bariéry, lanový most mezi věžemi, prolézačka, skluzavka, šikmá stoupací plocha (síť nebo lezecká stěna), rovná stoupací plocha schody, nebo nášlapy)  |  |
| Další požadavky: | Doprava na místo určení, montáž  |  |
| Záruční doba: | Minimálně 2 roky |  |
| Umístění: | MŠ Dvořákova  | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže**  |  |
| **DPH za jednotku**  |  |
| **Jednotková cena včetně DPH**  |  |
| **Celková cena (za 1 jednotku) včetně DPH** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 |  |  |
| Ilustrační foto: | TROJHOUPAČKA  |
| Požadavek zadavatele | Nabídka dodavatele |
| Popis  |
| Počet kusů  | 1 |  |
| Stav  | nový |  |
| Typ: | Venkovní  |  |
| Charakter výdaje: | Investiční  |  |
| Výška: | Maximálně do 2 metrů  |  |
| Maximální výška pádu: | Do 1 m |  |
| rozměry: | Nerozhoduje  |  |
| Barva: | Červená  |  |
| Konstrukce: | Celokovová (ušlechtilá ocel) stabilně ukotvená, případné ocelové (kotvící) prvky odolné vůči korozi, závěsy řetězové odolné proti korozi, sedátka mohou být odlišná (normální, bezpečnostní („Baby“), větší kulaté sedátko o průměru 1 m („hnízdo“) |  |
| Spojovací materiál: | Odolný proti klimatickým změnám a proti korozi  |  |
| Věk: | Od 3 let dítěte (MŠ) |  |
| Dopadová plocha  | Pryž (musí být součástí dodávky) |  |
| Další požadavky: | Doprava na místo určení, montáž  |  |
| Záruční doba: | Minimálně 2 roky |  |
| Umístění: | MŠ Javorová | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže**  |  |
| **DPH za jednotku**  |  |
| **Jednotková cena včetně DPH**  |  |
| **Celková cena (za 1 jednotku) včetně DPH** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 |  |  |
| Ilustrační foto: | PROLÉZACÍ TUNEL  |
| Požadavek zadavatele | Nabídka dodavatele |
| Popis  |
| Počet kusů  | 3 |  |
| Stav  | nový |  |
| Typ: | Venkovní  |  |
| Charakter výdaje: | Neinvestiční  |  |
| Maximální výška pádu: | Do 1 m |  |
| Délka: | 5 – 6 metrů  |  |
| Barva: | Kombinace minimálně 3 barev (například oranžová, žlutá, zelená) |  |
| Konstrukce: | Ocelová, opatřená proti korozi a oděru Část pevná, část z lan z vnitřním ocelovým jádrem s potahem  |  |
| Čelo: | Umělohmotné nebo dřevěné opatřené barvou s libovolným tvarem |  |
| Spojovací materiál: | Odolný proti klimatickým změnám a proti korozi  |  |
| Věk: | Od 3 let dítěte (MŠ) |  |
| Další požadavky: | Doprava na místo určení, montáž  |  |
| Záruční doba: | Minimálně 2 roky |  |
| Umístění: | MŠ TruhlářskáMŠ Mládežnická MŠ Dvořákova  | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže**  |  |
| **DPH za jednotku**  |  |
| **Jednotková cena včetně DPH**  |  |
| **Celková cena (za 3 jednotky) včetně DPH** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 |  |  |
| Ilustrační foto: | Houpadlo na pružině dvojité  |
| Požadavek zadavatele | Nabídka dodavatele |
| Popis  |
| Počet kusů  | 9 |  |
| Stav  | nový |  |
| Typ: | Venkovní  |  |
| Charakter výdaje: | Neinvestiční  |  |
| Maximální výška pádu: | Do 0,6 m |  |
| Délka: | Do 110 cm  |  |
| Barva: | Dle charakteru houpadla (zvířátka, dopravní prostředky) – barvy červená, žlutá, zelená, modrá nebo jejich vkusné kombinace  |  |
| Konstrukce: | Konstrukce houpadla kvalitní plast, sedátka z trvanlivého materiálu vhodného materiálu pro venkovní použití, zaručená stálost povrchu a barevnosti, pružina z kvalitní oceli s odolností proti povětrnostním vlivům a korozi  |  |
| Spojovací materiál: | Odolný proti klimatickým změnám a proti korozi  |  |
| Dopadová plocha: | Pryž (musí být součást dodávky) |  |
| Věk: | Od 3 let dítěte (MŠ) |  |
| Další požadavky: | Doprava na místo určení, montáž  |  |
| Záruční doba: | Minimálně 2 roky |  |
| Umístění: | MŠ VilováMŠ Truhlářská MŠ Mládežnická MŠ FibichovaMŠ Dvořákova  | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže**  |  |
| **DPH za jednotku**  |  |
| **Jednotková cena včetně DPH**  |  |
| **Celková cena (za 9 jednotek) včetně DPH** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 |  |  |
| Ilustrační foto: | Houpadlo na pružině jednoduché (plast)  |
| Požadavek zadavatele | Nabídka dodavatele |
| Popis  |
| Počet kusů  | 12 |  |
| Stav  | nový |  |
| Typ: | Venkovní  |  |
| Charakter výdaje: | Neinvestiční  |  |
| Maximální výška pádu: | Do 0,6 m |  |
| Délka: | Do 110 cm  |  |
| Výška: | Do 95 cm |  |
| Barva: | Dle charakteru houpadla (zvířátka, dopravní prostředky) – barvy červená, žlutá, zelená, modrá nebo jejich vkusné kombinace  |  |
| Konstrukce: | Konstrukce houpadla kvalitní plast, sedátka z trvanlivého materiálu vhodného materiálu pro venkovní použití, zaručená stálost povrchu a barevnosti, pružina z kvalitní oceli s odolností proti povětrnostním vlivům a korozi  |  |
| Spojovací materiál: | Odolný proti klimatickým změnám a proti korozi  |  |
| Dopadová plocha: | Pryž (musí být součást dodávky) |  |
| Věk: | Od 3 let dítěte (MŠ) |  |
| Další požadavky: | Doprava na místo určení, montáž  |  |
| Záruční doba: | Minimálně 2 roky |  |
| Umístění: | MŠ Krušnohorská MŠ Vilová MŠ Truhlářská MŠ MládežnickáMŠ FibichovaMŠ Dvořákova  | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže**  |  |
| **DPH za jednotku**  |  |
| **Jednotková cena včetně DPH**  |  |
| **Celková cena (za 12 jednotek) včetně DPH** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 |  |  |
| Ilustrační foto: | Houpadlo na pružině jednoduché (dřevo) |
| Požadavek zadavatele | Nabídka dodavatele |
| Popis  |
| Počet kusů  | 6 |  |
| Stav  | nový |  |
| Typ: | Venkovní  |  |
| Charakter výdaje: | Neinvestiční  |  |
| Maximální výška pádu: | Do 0,6 m |  |
| Délka: | Do 110 cm  |  |
| Výška: | Do 95 cm |  |
| Barva: | Přírodní dřevo  |  |
| Konstrukce: | Konstrukce houpadla včetně sedátka ze dřeva ošetřeného pro venkovní použití, pružina z kvalitní oceli s odolností proti povětrnostním vlivům a korozi  |  |
| Spojovací materiál: | Odolný proti klimatickým změnám a proti korozi  |  |
| Dopadová plocha: | Pryž (musí být součást dodávky) |  |
| Věk: | Od 3 let dítěte (MŠ) |  |
| Další požadavky: | Doprava na místo určení, montáž  |  |
| Záruční doba: | Minimálně 2 roky |  |
| Umístění: | MŠ SedlecMŠ JavorováMŠ Kpt. Jaroše  | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže**  |  |
| **DPH za jednotku**  |  |
| **Jednotková cena včetně DPH**  |  |
| **Celková cena (za 6 jednotek) včetně DPH** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 |  |  |
| Ilustrační foto: | Šplhací rampa do svahu |
| Požadavek zadavatele | Nabídka dodavatele |
| Popis  |
| Počet kusů  | 2 |  |
| Stav  | nový |  |
| Typ: | Venkovní  |  |
| Charakter výdaje: | Neinvestiční  |  |
| Maximální výška pádu: | Do 0,20 m |  |
| Délka: | Do 410 cm  |  |
| Šířka: | 125 cm  |  |
| Barva: | Nerozhoduje  |  |
| Konstrukce: | Dřevěná, dřevěná stupadla s hladkým povrchem, opatřeno kvalitním ošetřujícím nátěrem, barevné lano, na styku s podložkou (travnatý povrch) opatřená proti pronikání vlhkosti  |  |
| Věk: | Od 3 let dítěte (MŠ) |  |
| Další požadavky: | Doprava na místo určení, montáž  |  |
| Záruční doba: | Minimálně 2 roky |  |
| Umístění: | MŠ Kpt. Jaroše MŠ Dvořákova  | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže**  |  |
| **DPH za jednotku**  |  |
| **Jednotková cena včetně DPH**  |  |
| **Celková cena (za 2 jednotky) včetně DPH** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 |  |  |
| Ilustrační foto: | Lezecká stěna do svahu  |
| Požadavek zadavatele | Nabídka dodavatele |
| Popis  |
| Počet kusů  | 3 |  |
| Stav  | nový |  |
| Typ: | Venkovní  |  |
| Charakter výdaje: | Neinvestiční  |  |
| Maximální výška pádu: | Do 0,20 m |  |
| Délka: | Do 410 cm  |  |
| Šířka: | 125 cm  |  |
| Barva: | Nerozhoduje  |  |
| Konstrukce: | Dřevěná s hladkým povrchem, opatřeno kvalitním ošetřujícím nátěrem, barevné úchyty, na styku s podložkou (travnatý povrch) opatřená proti pronikání vlhkosti  |  |
| Věk: | Od 3 let dítěte (MŠ) |  |
| Další požadavky: | Doprava na místo určení, montáž  |  |
| Záruční doba: | Minimálně 2 roky |  |
| Umístění: | MŠ Kpt. Jaroše MŠ DvořákovaMŠ Truhlářská  | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže**  |  |
| **DPH za jednotku**  |  |
| **Jednotková cena včetně DPH**  |  |
| **Celková cena (za 3 jednotky) včetně DPH** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 |  |  |
| Ilustrační foto: | Balanční lávka  |
| Požadavek zadavatele | Nabídka dodavatele |
| Popis  |
| Počet kusů  | 1 |  |
| Stav  | nový |  |
| Typ: | Venkovní  |  |
| Charakter výdaje: | Neinvestiční  |  |
| Maximální výška pádu: | Do 1,0 m |  |
| Délka: | Do 2 – 2,5 m  |  |
| Výška: | Do 1 m  |  |
| Šířka: | Do 1 m |  |
| Barva: | Přírodního dřeva  |  |
| Konstrukce: | Dřevěná konstrukce na ocelových patkách kotvené do betonového lože. Příčné zavěšené trámky dřevěného nebo plastové. Závěs řetěz nebo tyčovina. Všechny kovové části a spojovací materiál s ošetřením proti povětrnostním vlivům a korozi. Dřevěné části s impregnací a kvalitním ošetřujícím nátěrem.  |  |
| Věk: | Od 3 let dítěte (MŠ) |  |
| Další požadavky: | Doprava na místo určení, montáž  |  |
| Záruční doba: | Minimálně 2 roky |  |
| Umístění: | MŠ Kpt. Jaroše MŠ Krušnohorská  | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže**  |  |
| **DPH za jednotku**  |  |
| **Jednotková cena včetně DPH**  |  |
| **Celková cena (za 2 jednotek) včetně DPH** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12 |  |  |
| Ilustrační foto: | Balanční kladiny  |
| Požadavek zadavatele | Nabídka dodavatele |
| Popis  |
| Počet kusů  | 2 |  |
| Stav  | nový |  |
| Typ: | Venkovní  |  |
| Charakter výdaje: | Neinvestiční  |  |
| Maximální výška pádu: | Do 0,30 m |  |
| Délka: | Do 400 cm (s jedno nebo dvěma zalomením – po zalomení může být výškově uskočena)  |  |
| Výška : | 30 cm v nejvyšším bodě  |  |
| Barva: | Přírodního dřeva  |  |
| Konstrukce: | Dřevěná (hranoly) na ocelových patkách kotvené do betonového lože. Kovové části a spojovací materiál s ošetřením proti povětrnostním vlivům a korozi. Dřevěné části s impregnací a kvalitním ošetřujícím nátěrem.  |  |
| Věk: | Od 3 let dítěte (MŠ) |  |
| Další požadavky: | Doprava na místo určení, montáž  |  |
| Záruční doba: | Minimálně 2 roky |  |
| Umístění: | MŠ Kpt. Jaroše MŠ Krušnohorská  | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotková cena bez DPH včetně montáže**  |  |
| **DPH za jednotku**  |  |
| **Jednotková cena včetně DPH**  |  |
| **Celková cena (za 2 jednotek) včetně DPH** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.č.** | **Venkovní herní prvky**  | **Počet** **ks** | **Jednotková cena dodávky****Bez DPH** | **Cena za montáž** | **Celková cena bez DPH** | **Celková cena včetně DPH** |
| 1. | Herní sestava malá  | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Lanová pyramida  | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Herní sestava – velká | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Řetězová trojhoupačka  | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Prolézací tunel  | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Dvojhoupadlo na pružině  | 9 |  |  |  |  |
| 7. | Houpadlo na pružině (plast) | 12 |  |  |  |  |
| 8. | Houpadlo na pružině (dřevo) | 6 |  |  |  |  |
| 9. | Šplhací stěna do svahu | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Lezecí stěn a do svahu  | 3 |  |  |  |  |
| 11. | Balanční lávka  | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Balanční kladiny  | 2 |  |  |  |  |
| **Celkem 44** |  |  |  |  |