SLEPÝ ROZPOČET STAVEBNÍHO OBJEKTU 	

			 Náz. stavby:	Sanace opěrné zdi mezi parcelami 70/1, 71, 72/1 a 73, ulice Petřín, Karlovy Vary
			
			 Náz. objektu:	Oprava a sanace
			
			 Náz. objednatele:	Město Karlovy Vary, Moskevská21, 361 20 Karlovy Vary
			
			 Náz. proj. org.:	Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, Dalovice			

			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY v Kč	O S T A T N Í   N Á K L A D Y   v  Kč	
 
1
 	 "M"  -  dodávka celkem			14	 zařízení staveniště			
 
2
 	 "M"  -  montáž celkem			15	 zábor území a dopravní značení			
 
3
 	 H S V  -  celkem			16	 autorský dozor			
 
4
 	 P S V  -  celkem			17	 vytýčení inženýrských sítí			
 
5
 	 Hodinové zúčtovací ceny			18				
 
6
 	 Přirážky/srážky patřící do ZRN			19				
 
7
 	 Základní rozpočtové náklady			20				
 
8
 	 Přirážky/srážky nepatřící do ZRN			21				
 
9
 	 Náklady dle hlavy III SR			22				
 
10
 	 Náklady dle hlavy  VI  SR			23	SDRUŽENÉ SAZBY OSTATNÍCH NÁKLADŮ V %	
 
11	 
 Celkové náklady objektu					 
odstavec (10 / 7) * 100	 
		
	 hlavy III+VI+XI  (bez DPH)
  					odstavec (11 - 7)/7 * 100			
12	 Daň z přidané hodnoty			24	ÚČELOVÉ MĚRNÉ JEDNOTKY	
						MĚRNÁ JEDNOTKA	POČET MJ	NÁKLAD NA MJ	
	 20 %  z										
	 DPH celkem									
13	 Celkové náklady objektu								
	 (včetně DPH)									
	 
 Vypracoval : 

Dne:		 
Razítko, podpis :	

					

			S O U P I S   P R A C Í   A   D O D Á V E K									

			H L A V N Í   S T A V E B N Í   V Ý R O B A									
Poř.	Kód	Cen. č.	Z k r á c e n ý  p o p i s	Měrná	Množ.		Ceny v Kč		Hmotnost	Va	Va	
č.	cen.	položky	c e n í k o v é  p o l o ž k y	jedn.	položky	Jedn.	Montáž	Dodávka	celkem [t]	př	ph	
			 1 Zemní práce									
   1	231	182001122	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění nerovností 10-15cm ve svahu <1:2	m2	55,000							
				
		Výměra=55,00	 55,0*1,0	
				
			 1  Zemní práce CELKEM Kč :									
			 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin									
   2	002	216341132	Beton stříkaný B C25/30 V8 T100  ploch stěn  tl.>5-10cm	m2	143,950				65,20647			
				
		Výměra=143,95	 Plocha‑stěny	
				
   3	002	216341139	Příplatek pro beton stříkaný B  C25/30  za každých i započatých 5cm, tl.>10cm	m2	143,950				29,64650			
				
		Výměra=143,95	 Plocha‑stěny	
				
   4	002	262403372	Vrty pro injektáž svislé povrchové D 93-156mm hl.0-25m v hornině třídy 4	m	31,500				0,06057			
				
			 //odvodnění	
		Výměra=31,50	 1,5*21	
				
   5	002	262501171	Vrty pro injektáže prováděné přenosnými vrtacími kladivy povrchové D 13-56mm hl.<10m v hornině třídy 5	m	54,600				0,00139			
				
		Výměra=54,60	 2,6*21	
				
   6	002	285947121	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování průměr 20-26mm, dl.0,4-3m	kus	21,000				0,42576			
   7	002	285947211	Opěrné desky z oceli <40x40cm	kus	21,000				0,23520			
   8	002	285947311	Napnutí trnů z betonářské oceli jakéhokoliv průměru <0,20MN	kus	21,000							
   9	002	289361113	Výztuž torkretového pláště nebo stříkaného betonu ze svařovaných sítí, na plochy skalní a poloskalní, průměr drátu D 6,30mm	m2	143,950				1,04635			
				
		Výměra=143,95	 Plocha‑stěny	
				
  10	002	289362114	Výztuž torkretového pláště nebo stříkaného betonu příčná a podélná z oceli 10216 stěn, průměr prutů D >16mm	t	0,240				0,35469			
				
		Výměra=0,24	 (7,295+6,41+8,39+13,365+6,325+1,125+1,69)*2*2,47*1,1*0,001	
				
  11	002	289363212	Kotvičky pro výztuž torkretového pláště nebo stříkaného betonu osazené do tmelu epoxy, na hloubku 0-200mm, z oceli 10216, D 14mm	kus	575,810				0,17274			
				
		Výměra=575,81	 Plocha‑stěny*4	
				
  12	002	289471411	Vyplnění trhlin nebo dutin D=0,05-1m skalní stěny nebo stěny z kamenného zdiva beztlakým zalitím	m3	0,200				0,32345			
			 2  Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč :						97,47313			
			 3 Svislé a komplet konstrukce									
  13	011	317322511	Římsa z betonu železového BŽ30 (C25/30) - bez výztuže	m3	8,200				20,69678			
				
		Výměra=8,20	 Délka‑římsy*0,25*0,60	
				
  14	015	317353111	Bednění říms zdí a valů zřízení	m2	33,700				0,54052			
				
		Výměra=33,70	 Délka‑římsy*(0,25*2+0,10)+0,25*0,6*6	
				
  15	015	317353112	Bednění říms zdí a valů odbednění	m2	33,700							
  16	015	317361016	Výztuž říms zdí a valů z oceli 10505	t	0,900				0,91106			
				
		Výměra=0,90	 8,20*110*0,001	
				
  17	014	317941332	Lepená kotva R8	kus	30,000				0,00527			
				
			 //ŘÍMSA	
		Výměra=30,00	 30	
				
  18	015	348171211	Montáž zábradlí ocelového <100kg/m	m	55,000				0,18015			
  19		5533000020	Zábradlí trubkové  - vč. povrchové úpravy	m	55,000				1,65000			
			 3  Svislé a komplet konstrukce CELKEM Kč :						23,98378			
			 5 Komunikace									
  20	221	576136111	Asfaltový koberec otevřený jemnozrnný AKOJ tl 40 mm š do 3 m s rozprostřením a zhutněním	m2	71,500				6,63520			
				
			 //spádování chodníku	
		Výměra=71,50	 55,0*1,3	
				
			 5  Komunikace CELKEM Kč :						6,63520			
			 6 Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů									
  21	011	622499501	Stěna nátěr ven 3x plasticko-elastický nátěr Sikagar - 550 W, vč. petrace Sikagard 552 W	m2	204,090				0,14694			
				
		Výměra=204,09	 Plocha‑stěny	
			 +Délka‑římsy*(0,25*2+0,60)	
				
  22	015	622903111	Očištění zdiva nebo betonu, zdí a valů před započetím oprav	m2	143,950							
				
		Plocha‑stěny=143,95	 Plocha‑stěny=	
			 (5,505+5,29+0,4)*((3,18+3,28)/2-(2,45+2,08)/2)	
			 +1,315*0,57	
			 +7,295*(3,19+2,94)/2-1,3*2,02	
			 +6,41*2,94	
			 +8,39*(2,93+3,155)/2	
			 +13,365*(3,155+2,965)/2	
			 +(6,325+1,125+1,69)*(2,965+3,03)/2;	
		Výměra=143,95	 Plocha‑stěny	
				
			 6  Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů CELKEM Kč :						0,14694			
			 9 Ostatní konstrukce a práce - bourání									
  23	321	938532212	Tryskání degradovaného betonu vodou, do 50mm	m2	143,950							
				
		Výměra=143,95	 Plocha‑stěny	
				
  24	003	941941051	Montáž lešení lehkého řadového s podlážkami, šířky 120-150cm výška <10m	m2	162,000				7,29017			
  25	003	941941391	Příplatek za první i každý další započatý měsíc použití lešení k ceně .....1051	m2	162,000				0,12751			
  26	003	941941851	Demontáž lešení lehkého řadového s podlážkami šířky 120-150cm výška <10m	m2	162,000				7,29000			
  27	013	962032241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených (vápenopísk.) na MC nebo vybourání otvorů ve zdivu plochy >4m2	m3	5,700				0,00747			
				
			 //zábradelní sloupky a zídka	
		Výměra=5,70	 0,4*0,4*1,4*20	
			 +0,15*0,2*2,4*17	
				
  28	013	966053121	Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených <250mm	m	54,670							
				
		Délka‑římsy=54,67	 Délka‑římsy=54,67;	
		Výměra=54,67	 Délka‑římsy	
				
  29	013	978023251	Vysekání a vyčištění spár zdiva kamenného režného z lomového kamene	m2	143,950							
				
		Výměra=143,95	 Plocha‑stěny	
				
  30	001	979010000	Přeložka NTL plynu	soubor	1,000							
  31	001	979020000	Prostup vodovodního a kanalizačního řadu opěrnou zdí	soubor	1,000							
  32	001	979030000	Prostup telefonního kabelu opěrnou zdí	soubor	1,000							
  33	013	979081111	Odvoz suti a vybour.hmot na skládku <1km	t	16,990							
				
		Suť=16,99	 Suť=16,99;	
		Výměra=16,99	 Suť	
				
  34	013	979081121	Odvoz suti a vybour.hmot na skládku za každý další 1 km	t	509,700							
				
		Výměra=509,70	 Suť*30	
				
  35	013	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybour. hmot <10 m	t	16,990							

		Výměra=16,99	 Suť	
				
  36	013	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybour.hmot za každých dalších 5 m	t	101,940							
				
		Výměra=101,94	 Suť*6	
				
  37	001	979089000	poplatek za skládku - suť	t	16,990							
				
		Výměra=16,99	 Suť	
				
  38	015	998152122	Přesun hmot pro zdi a valy monolitické železobetonové do výšky 10m	t	142,95421							
			 9  Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč :						14,71515			
												
			HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč :						142,95421			
				
			REKAPITULACE :   H L A V N Í   S T A V E B N Í   V Ý R O B A	
			 1  Zemní práce CELKEM Kč :									
			 2  Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč :						97,47313			
			 3  Svislé a komplet konstrukce CELKEM Kč :						23,98378			
			 5  Komunikace CELKEM Kč :						6,63520			
			 6  Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů CELKEM Kč :						0,14694			
			 9  Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč :						14,71515			
												
			HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč :						142,95421			

			P Ř I D R U Ž E N Á   S T A V E B N Í   V Ý R O B A									
Poř.	Kód	Cen. č.	Z k r á c e n ý  p o p i s	Měrná	Množ.		Ceny v Kč		Hmotnost	Va	Va	
č.	cen.	položky	c e n í k o v é  p o l o ž k y	jedn.	položky	Jedn.	Montáž	Dodávka	celkem [t]	př	ph	
			767  Konstrukce doplňkové kovové stavební									
  39	767	767914830	Kdk dmtž oplocení rám.na oc.sloupky V<2m	m	40,800							
				
		Výměra=40,80	 17*2,4	
				
  40	767	767996801	Kdk dmtž ost.doplňků hmotnost jednotl.<50kg	kg	320,000				0,01850			
				
			 //sloupky olocení 	
		Výměra=320,00	 320	
				
  41	767	998767101	Přesun hmot pro kovové stavební a doplň.konstr. v objektech výše do 6m	t	0,01850							
			767  Konstrukce doplňkové kovové stavební CELKEM  Kč :						0,01850			
												
			PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč :						0,01850			
				
			REKAPITULACE :   P Ř I D R U Ž E N Á   S T A V E B N Í   V Ý R O B A	
			767  Konstrukce doplňkové kovové stavební CELKEM  Kč :						0,01850			
												
			PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč :						0,01850