SLEPÝ ROZPOČET STAVEBNÍHO OBJEKTU 
a předpokládaných prací	

			 Náz. stavby:	Opěrná zeď, Tylova ul na p.p.č 704, Karlovy Vary
			
			 Náz. objektu:	Oprava a sanace
			
			 Náz. objednatele:	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 K. Vary
			
			 Náz. proj. org.:	Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, Dalovice			

			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY v Kč	O S T A T N Í   N Á K L A D Y   v  Kč	
 
1
 	 "M"  -  dodávka celkem			14	 zařízení staveniště			
 
2
 	 "M"  -  montáž celkem			15	 zábor území			
 
3
 	 H S V  -  celkem			16	 autorský dozor			
 
4
 	 P S V  -  celkem			17				
 
5
 	 Hodinové zúčtovací ceny			18				
 
6
 	 Přirážky/srážky patřící do ZRN			19				
 
7
 	 Základní rozpočtové náklady			20				
 
8
 	 Přirážky/srážky nepatřící do ZRN			21				
 
9
 	 Náklady dle hlavy III SR			22				
 
10
 	 Náklady dle hlavy  VI  SR			23	SDRUŽENÉ SAZBY OSTATNÍCH NÁKLADŮ V %	
 
11	 
 Celkové náklady objektu					 
odstavec (10 / 7) * 100	 
		
	 hlavy III+VI+XI  (bez DPH)
  					odstavec (11 - 7)/7 * 100			
12	 Daň z přidané hodnoty			24	ÚČELOVÉ MĚRNÉ JEDNOTKY	
						MĚRNÁ JEDNOTKA	POČET MJ	NÁKLAD NA MJ	
	 20 %  z										
	 DPH celkem									
13	 Celkové náklady objektu								
	 (včetně DPH)									
	 
 Vypracoval : 
 	
Dagmar Kryštovová	 
Dne:	
26.9.2011	 
Razítko, podpis :	

					

			S O U P I S   P R A C Í   A   D O D Á V E K									

			H L A V N Í   S T A V E B N Í   V Ý R O B A									
Poř.	Kód	Cen. č.	Z k r á c e n ý  p o p i s	Měrná	Množ.		Ceny v Kč		Hmotnost	Va	Va	
č.	cen.	položky	c e n í k o v é  p o l o ž k y	jedn.	položky	Jedn.	Montáž	Dodávka	celkem [t]	př	ph	
			 1 Zemní práce									
   1	231	111105112	Odstranění stařiny ve svahu <1:2 s odvozem <20km	m2	68,000							
				
		Výměra=68,00	 68	
				
   2	001	111201101	Odstranění křovin i kořenů na ploše <1 000m2	m2	32,000							
   3	221	113107112	Odstraň.podkladu nebo krytů, s přem. na skládku na vzdál. do 3 m nebo s nalož. na dopr. prostř., v ploše jednotlivě do 200 m2 z kam. těž., o tl. vrstvy do 200mm	m2	87,600							
				
		Celková‑délka=73,00	 Celková‑délka=19,912+15,289+7,183+15,219+15,4;	
				
			 //chodník podel OZ	
		Výměra=87,60	 1,2*Celková‑délka	
				
   4	221	113151112	Odstř. živ. podkl. nebo krytu  frézováním, s nalož. na dopr. prostř., ploch do 500 m2  na jed. objektu nebo při prov. pruhu š. do 750 mm o tl. vrstvy 30mm	m2	87,600				0,00100			
   5	221	113201111	Vytrhání obrub chodníkových, s vybouráním lože, s přem. na skládku na vzdál. do 3 m nebo s nalož. na dopr. prostř.	m	73,000							
				
		Výměra=73,00	 Celková‑délka	
				
   6	001	122301101	Odkopávky nezapažené v hornině třídy IV objem <100m3	m3	9,500							
   7	001	122301109	Příplatek za lepivost v hornině třídy IV při odkopávkách nezapažených	m3	9,500							
   8	001	132301101	Hloubení rýh š.<60cm zapažených i nezapažených v hornině třídy IV <100m3	m3	1,280							
				
		Výměra=1,28	 4,0*0,8*0,4	
				
   9	001	132301109	Příplatek za lepivost při hloubení rýh š.<60cm zapažených i nezapažených v hornině třídy IV	m3	1,280							
  10	001	162201101	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení v hornině třídy I-IV <20m	m3	21,560							
				
		Výměra=21,56	 10,78*2	
				
  11	001	167101101	Nakládání neulehlého výkopku v hornině třídy I-IV <100m3	m3	10,780							
  12	001	175101201	Obsyp objektů sypaninou z hornin třídy I-IV bez prohození sypaniny	m3	10,780							
  13	231	182001112	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění nerovností 5-10cm ve svahu <1:2	m2	146,010							
				
		Výměra=146,01	 Celková‑délka*2,0	
				
			 1  Zemní práce CELKEM Kč :						0,00100			
			 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin									
  14	002	212715112	Prodloužení odvodňovacích prostupů při zřizování torkretového pláště nebo při zřizování stříkaného betonu dl. 40-100cm	kus	56,000				0,26931			
  15	002	216341122	Beton stříkaný B25 V8 T100  ploch stěn z cementu SVC tl.>5-10cm	m2	227,280				102,95394			
				
		Výměra=227,28	 Plocha‑části1‑4	
				
  16	002	216341129	Příplatek pro beton stříkaný B20 (C16/20) z cementu SVC ploch stěn za každých i započatých 5cm, tl.>10cm	m2	227,280				46,80917			
				
		Výměra=227,28	 Plocha‑části1‑4	
				
  17	002	216904116	Otryskání tlakovou vodou povrchu opěrné zdi do hl 15 cm	m2	242,030				0,14522			
				
		Plocha‑části1‑4=227,28	 Plocha‑části1‑4=	
			 15,4*(5,297+6,1)/2	
			 +15,219*(3,98+5,297)/2	
			 +7,183*(4,5+3,37)/2	
			 +15,289*(3,37+1,95)/2;	
		Plocha‑části5‑zachovalá=14,75	 Plocha‑části5‑zachovalá=	
			 15,4*(0,315+1,6)/2;	
				
		Výměra=242,03	 Plocha‑části1‑4+Plocha‑části5‑zachovalá	
				
  18	252	262011212	Vrtání otv.odvod.dutin obezd.B prm. 150mm dl. 1000mm	kus	56,000				0,01176			
  19	011	274313613	Pás základový B30 (C25/30) prostý	m3	1,320				3,33167			
				
		Výměra=1,32	 4,0*0,8*0,4*1,035	
				
  20	002	289361113	Výztuž torkretového pláště nebo stříkaného betonu ze svařovaných sítí, na plochy skalní a poloskalní, průměr drátu D 6,30mm	m2	227,280				2,89794			
				
		Výměra=227,28	 Plocha‑části1‑4	
				
  21	002	289363212	Kotvičky pro výztuž torkretového pláště nebo stříkaného betonu osazené do tmelu epoxy, na hloubku 0-200mm, z oceli 10216, D 6-8mm	kus	227,280				0,06794			
				
		Výměra=227,28	 Plocha‑části1‑4*1	
				
  22	002	289471111	Vyplnění trhlin nebo dutin skalní stěny nebo stěny z kamenného zdiva aktivovanou cementovou maltou nebo suspenzí hloubkovým spárováním š.<3cm hl.<15cm	m	42,000				0,31379			
				
			 //část I-IV	
		Výměra=42,00	 42,0	
				
  23	002	289472212	Spárování jednovrstvé hloubkové zdiva řádkového nebo kvádrového, stěn i kleneb aktivovanou cementovou maltou hl.0-20cm	m2	27,810				2,43538			
				
		Výměra=27,81	 Plocha‑střední‑část+Plocha‑části5‑zachovalá	
				
  24	002	289901111	Vyčištění dilatačních spar ve zdivu při š.<3cm hl.<15cm	m	42,000				0,00347			
				
			 //část I-IV	
		Výměra=42,00	 42,0	
				
			 2  Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč :						159,23959			
			 3 Svislé a komplet konstrukce									
  25	011	317322411	Římsa z betonu železového BŽ 25 V8 T150	m3	6,860				16,62871			
				
			 //úsek I-IV	
		Výměra=6,86	 53,09*0,2*0,5	
			 //úsek V	
			 +19,4*0,4*0,2	
				
  26	011	317351105	Římsa bed. zříz.	m2	41,730				0,42547			
				
			 //úsek I-IV	
		Výměra=41,73	 53,09*(0,10+0,22+0,15)	
			 //úsek V	
			 +19,4*(0,10+0,215+0,4+0,15)	
				
  27	011	317351106	Římsa bed. odstr.	m2	41,730							
  28	015	317361015	Římsa výztuž 10505	t	0,820				0,83008			
				
		Výměra=0,82	 6,86*120*0,001	
				
  29	014	317941421	Lepená kotva Hilti HVA - R18 dl. 500mm	kus	29,000				0,00460			
				
			 //úsek I-IV	
		Výměra=29,00	 19	
			 //úsek V	
			 +10	
				
  30	015	327215132	Zdivo nadzákladové zdí a valů obkladní na MC z lomového kamene jednostranně lícované vč.vyspárování	m3	5,610				8,36738			
				
			 //vyzdění opěrné zdi  z převážně původního kameniva	
		Výměra=5,61	 5,61	
				
			 3  Svislé a komplet konstrukce CELKEM Kč :						26,25624			
			 4 Vodorovné konstrukce									
  31	321	451571112	Lože pod dlažby ze štěrkopísků tl.>100-150mm	m2	87,600				27,92568			
				
		Výměra=87,60	 Celková‑délka*1,2	
				
			 4  Vodorovné konstrukce CELKEM Kč :						27,92568			
			 5 Komunikace									
  32	221	578142115	Litý asfalt jemnozrnný LAJ tl 40 mm š do 3 m s rozprostřením a zhutněním	m2	87,600				8,58217			
			 5  Komunikace CELKEM Kč :						8,58217			
			 6 Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů									
  33	011	622901112	Přehlazení torkretového betonu pod obklad	m2	227,280				0,40388			
				
		Výměra=227,28	 Plocha‑části1‑4	
				
  34	015	622903111	Očištění zdiva nebo betonu, zdí a valů před započetím oprav	m2	242,030							
				
		Výměra=242,03	 Plocha‑části1‑4	
			 +Plocha‑části5‑zachovalá	
				
  35	011	634601111	Zaplnění dilatačních spár  š.<1cm trvale pružným tmelem	m	84,000				0,10752			
				
			 //část I-IV	
		Výměra=84,00	 42,0*2	
				
			 6  Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů CELKEM Kč :						0,51140			
			 9 Ostatní konstrukce a práce - bourání									
  36	221	917762111	Osaz. chodníkového obrubníku bet.ho se zřízením lože, s vypl. a zatřením spár cem. maltou ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	73,000				12,87897			
				
		Výměra=73,00	 Celková‑délka	
				
  37		5921740000	Obrubník chod.ABO 30-6 100x6x30	kus	147,470				5,89880			
				
		Výměra=147,47	 Celková‑délka*2*1,01	
				
  38	221	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	4,000				0,00003			
  39	013	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC nebo vybourání otvorů ve zdivu plochy >4m2	m3	5,610				0,00643			
				
		Usek‑V‑kamenná‑zed=5,61	 Usek‑V‑kamenná‑zed=	
			 4,0*(1,885*1,95+0,5*2)/2*0,6;	
				
		Výměra=5,61	 Usek‑V‑kamenná‑zed	
				
  40	013	966043121	Vybourání částí říms z prostého betonu vyložených <250mm tl.<150mm	m	53,090							
				
			 //úsek I-IV	
		Výměra=53,09	 15,289+7,183+15,219+15,4	
				
  41	002	979021111	Výběr a sbírání kamene ručně ze suti s očištěním a úpravou pro další použití	m3	5,610							
  42	013	979081111	Odvoz suti a vybour.hmot na skládku <1km	t	110,700							
  43	013	979081121	Odvoz suti a vybour.hmot na skládku za každý další 1 km	t	2767,500							
				
		Výměra=2767,50	 110,7*25	
				
  44	013	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybour. hmot <10 m	t	110,700							
  45	001	979089000	poplatek za skládku - suť	t	110,700							
  46	015	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy z cihel, kamene, tvárnic, monolit.betonu do 20m	t	241,30031							
			 9  Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč :						18,78424			
												
			HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč :						241,30031			
				
			REKAPITULACE :   H L A V N Í   S T A V E B N Í   V Ý R O B A	
			 1  Zemní práce CELKEM Kč :						0,00100			
			 2  Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč :						159,23959			
			 3  Svislé a komplet konstrukce CELKEM Kč :						26,25624			
			 4  Vodorovné konstrukce CELKEM Kč :						27,92568			
			 5  Komunikace CELKEM Kč :						8,58217			
			 6  Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů CELKEM Kč :						0,51140			
			 9  Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč :						18,78424			
												
			HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč :						241,30031			

			P Ř I D R U Ž E N Á   S T A V E B N Í   V Ý R O B A									
Poř.	Kód	Cen. č.	Z k r á c e n ý  p o p i s	Měrná	Množ.		Ceny v Kč		Hmotnost	Va	Va	
č.	cen.	položky	c e n í k o v é  p o l o ž k y	jedn.	položky	Jedn.	Montáž	Dodávka	celkem [t]	př	ph	
			782  Obklady z kamene									
  47	782	782131140	Kamen.obkl.stěn rovn.tvrd.tl. 20mm	m2	227,280				6,94349			
  48		5838520000	Obklad z formátované žuly 300x600x20	m2	250,010				135,00540			
				
		Výměra=250,01	 227,28*1,1	
				
  49	782	998782101	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výše do 6m	t	141,94889							
			782  Obklady z kamene CELKEM  Kč :						141,94889			
												
			PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč :						141,94889			
				
			REKAPITULACE :   P Ř I D R U Ž E N Á   S T A V E B N Í   V Ý R O B A	
			782  Obklady z kamene CELKEM  Kč :						141,94889			
												
			PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč :						141,94889