**Akce: Oprava střechy bytového domu Stará Kysibelská, Karlovy Vary**

*Zápis z kontrolního dne č.5 ze dne 7.8.2014*

Přítomni:

 P. Kořán – TDI

 Ing. Rusev – MMKV

 Ing. Peterka – projektant

 V. Smrž – zhotovitel

 P.Bublík - zhotovitel

Zapsal: Vladimír Smrž

Průběh KD:

Byla provedena kontrola postupu prací:

1. Byla provedena kontrola provádění demontáží a montáží na objektech č.21 a č.25.
2. Na severní mansardové části střech bude provedeno přilepení šindelů nahřátím termobodů a podtmelení okrajových řad šindelů.
3. Oplechování z Cu plechu na štítech vikýřů bude ve spojích tmeleno a nýtováno.
4. Projektant dodá souhlas s použitím pojistné izolace pod asf.šindel Tegola o menší tloušťce, než předepisuje projekt.

*Příští kontrolní den je* ***ve čtvrtek 14.8.2014*** *v 8:00 na stavbě.*